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[bookmark: _Toc232000415]1.1 Определение целей нормирования
Целью утверждения и применения местных нормативов градостроительного проектирования Хвастовичского муниципального округа Калужской области (далее по тексту – МНГП Хвастовичского муниципального округа) является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Калужской области и Хвастовичского муниципального округа.
МНГП Хвастовичского муниципального округа обеспечивают градостроительную основу реализации стратегических приоритетов развития муниципального округа за счет определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения округа.
МНГП Хвастовичского муниципального округа разработаны в соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации полномочий Администрации Хвастовичского муниципального округаКалужской области и включения МНГП в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Хвастовичского муниципального округа.
МНГП Хвастовичского муниципального округа разработаны для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории на территории Хвастовичского муниципального округа.

[bookmark: _Toc205561731][bookmark: _Toc232000416]1.2 Перечень областей нормирования, для которых в МНГП установлены расчетные показатели
В соответствии с требованиями Грк РФ[footnoteRef:2] и Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования[footnoteRef:3] (далее по тексту – Методические рекомендации), а также с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ[footnoteRef:4] в МНГП установлены предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в следующих приоритетных областях: [2:  Часть 3 статьи 29.2 ГрК РФ]  [3:  Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71]  [4:  Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 09.04.2026) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 05.03.2025 г.)] 

· электроснабжение;
· теплоснабжение;
· газоснабжение;
· водоснабжение и водоотведение;
· автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организации транспортного обслуживания населения;
· инфраструктура для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности парковок (парковочных мест) для средств индивидуальной мобильности;
· образование;
· физическая культура и массовый спорт;
· обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
· иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.
К иным областям в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа в настоящем проекте отнесены:
· благоустройство и озеленение территории;
· культура;
· торговля, общественное питание и бытовое обслуживание;
· архивное дело;
· места захоронения и организации ритуальных услуг;
· предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

[bookmark: _Toc205561732][bookmark: _Toc232000417]1.3 Сведения о дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области
В целях установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа в МНГП применяется дифференциация территории муниципального округа по следующим параметрам:
· типам населенных пунктов в составе муниципального округа– сельские населенные пункты – село, деревня, поселок;
· численность населения населенных пунктов (по соответствующей классификации).

Таблица 1 – Дифференциация территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области для целей МНГП, 2026 г.[footnoteRef:5] [5:  Состав и наименование населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа приведены в соответствии с Законом Калужской области от 25.10.2024 № 546-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Хвастовичский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области» (ред. от 16.06.2025 № 652-ОЗ)] 

	Тип населенных пунктов
	Число населенных пунктов
	Численность населения МО, чел.[footnoteRef:6] [6: Данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.] 

	Распределение населенных пунктов по числу жителей[footnoteRef:7] [7: Данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.] 


	Сельские населенные пункты
	83
	9570
	Крупные (более 3000) – 1
Большие (1001-3000) – 1
Средние (201-1000) – 9
Малые (50-200) – 6
Особо малые (менее 50) – 66

	Итого по округу 
	83
	9570
	–



В случае отсутствия необходимости дифференциации расчетных показателей по типам населенных пунктов и численности населения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности принимаются едиными для всей территории и населения Хвастовичского муниципального округа.


[bookmark: _Toc205561733][bookmark: _Toc232000418]2. Основная часть. Расчетные показатели предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

[bookmark: _Toc205561734][bookmark: _Toc232000419]2.1 Электроснабжение
К объектам местного значения в области электроснабжения на территории Хвастовичского муниципального округа относятся:
· линии электропередач (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 35 кВ и выше;
· электрические подстанции;
· трансформаторные подстанции;
· распределительные пункты.

Таблица 2 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и максимально допустимого уровня их территориально доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения:
- ЛЭП проектным номинальным классом напряжения до 35 кВ и выше;
- электрические подстанции;
- распределительные пункты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/год на 1 чел.
	Без стационарных электроплит

	
	
	
	Без кондиционеров
	950

	
	
	
	С кондиционерами
	1250

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата)

	
	
	
	Без кондиционеров
	1350

	
	
	
	С кондиционерами
	1650

	
	
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	Без стационарных электроплит

	
	
	
	Без кондиционеров
	4100

	
	
	
	С кондиционерами
	4500

	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата)

	
	
	
	Без кондиционеров
	4000

	
	
	
	С кондиционерами
	4600

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc205561735][bookmark: _Toc232000420]2.2 Газоснабжение
В соответствии с Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (ред. от 24.02.2026 № 93-ОЗ), к объектам местного значения в области газоснабжения на территории Хвастовичского муниципального округа относятся:
· газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше;
·  газораспределительные станции;
· газораспределительные пункты.

Таблица 3 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше;
- газораспределительные станции;
- газораспределительные пункты.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления для приготовления пищи, м3/год на 1 чел.
	МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом
	140,4

	
	
	Объем газопотребления для подогрева воды, м3/год на 1 чел.
	МКД и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом
	206,4

	
	
	
	МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом
	66,0

	
	
	Объем газопотребления для отопления жилых помещений, м3/м2общей площади жилых помещений в год
	МКД и жилые дома при газоснабжении природным газом
	98,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc205561736][bookmark: _Toc232000421]2.3 Теплоснабжение

Таблица 4 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления, Гкал/год на 1 чел.
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	0,97

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	2,40

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	1,43

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc205561737][bookmark: _Toc232000422]2.4 Водоснабжение

Таблица 5 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, л/сут. на 1 чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением
	170

	
	
	Объем удельного водопотребления на полив земельного участка, л/сут. на 1 м2
	6,0

	
	
	Объем удельного водопотребления на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, л/сут. на голову животного
	17,3

	
	
	Объем удельного водопотребления на водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, л/сут. на 1 чел.
	113,3

	
	
	Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, л/сут. на 1 чел.
	13,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc205561738][bookmark: _Toc232000423]2.5 Водоотведение

Таблица 6 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем удельного водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	160

	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением
	170

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
1. Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя[footnoteRef:8]. [8:  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – https://docs.cntd.ru/document/554820821?ysclid=mdsml8z3u0328861594] 

2. Согласно пункту 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в дополнении к расходам, определенным по таблице выше для централизованных систем, следует учитывать поступление следующих притоков сточных вод, принимая их среднее количество в процентах от суммы притоков в размере:
· сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности – 6-12%;
· неучтенных притоков от абонентов – 4-8%;
· неорганизованного притока (поверхностные, инфильтрационные и дренажные воды) – 4-8%.

[bookmark: _Toc205561739][bookmark: _Toc232000424]2.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах Хвастовичский муниципальный округ Калужской области

Таблица 7 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/км2 территории муниципального округа
	0,22

	
	
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием, км/км2 территории муниципального округа
	0,11

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	49,67

	
	
	Плотность сети автомобильных общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, км/км2 территории муниципального округа
	0,06

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	29,19

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	50

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Улично-дорожная сеть
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность УДС в жилом квартале по типам застройки, км/км2 территории
	Малоэтажная
	8

	
	
	
	Среднеэтажная
	10

	
	
	
	Многоэтажная
	12

	
	
	Доля протяженности освещенных улиц, % в общей протяженности улиц
	64,9

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Автостанция
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ, ед. 
	1

	
	
	Вместимость зала ожидания здания автостанции при среднем суточном отправлении менее 1000 пассажиров за год, мест для сидения
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Временная доступность на общественном транспорте до объекта от наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования, ч
	1,5

	Автозаправочные станции 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество топливозаправочных колонок, ед. на 1000 чел.
	0,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество постов, ед. на 1000 чел.
	1,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



Расчетные показатели размещения мест хранения и парковки индивидуального транспорта приведены в таблице ниже.

Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест хранения легковых автомобилей, всего мест на 1000 чел. постоянного населения, в том числе
	310

	
	
	количество мест хранения электромобилей и гибридных автомобилей (парковочных мест), мест на 1000 чел. постоянного населения
	20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от входа в МКД, м
	В жилой застройке
	800

	
	
	
	В районах реконструкции
	1000

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов: профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств, парковочных мест на 100 преподавателей, сотрудников и обучающихся
	30

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	250

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 воспитанников
	1

	
	
	Количество парковочных мест для автомобилей у ДОО, мест на 100 сотрудников
	7

	
	
	Количество мест для единовременной высадки детей у ДОО, парковочных мест на 1 объект
	5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	50

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 обучающихся
	1

	
	
	Количество парковочных мест для автомобилей у общеобразовательных организаций, мест на 100 сотрудников
	10

	
	
	Количество мест для единовременной высадки детей у общеобразовательных организаций, парковочных мест на 1 объект
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	50

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры (кинотеатры, театры, концертные залы), парковочных мест на 100 посетителей
	15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	250

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта (спортивные комплексы и стадионы с трибунами), парковочных мест на 100 посетителей
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	250

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (поликлиники и амбулатории), парковочных мест на 100 сотрудников
	10

	
	
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения (поликлиники и амбулатории), парковочных мест на 100 посещений
	4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от социально значимого объекта, м
	250

	Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков, парковочных мест на 100 рекреантов
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от объекта, м
	150

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон, парковочных мест на 100 рекреантов
	5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от объекта, м
	120

	Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Удельный показатель мест для транспорта инвалидов, % от общего числа парковочных мест
	10 (не менее 1 парковочного места)

	
	
	Удельный показатель специализированных мест на автостоянках для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, % от общего числа парковочных мест
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5 (не менее 1 парковочного места)

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	
	
	На автостоянке от 201 до 500 мест включительно
	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, м
	50

	
	
	Пешеходная доступность от входа в жилое здание, м
	100

	
	
	Пешеходная доступность при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка, м
	150


Примечание:
1. Рассчитано для текущего уровня автомобилизации населения Калужской области в 309,3 автомобилей на 1000 чел.[footnoteRef:9] [9:  Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации (на 1000 чел. населения). Расчет Росстата, по данным МВД России – rosstat.gov.ru>storage/mediabank/DDFfgtCb/t3-4.xls] 

2. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество парковочных мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов – на 20%, в периферийных зонах – на 15%.
3. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до мест парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
4. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных паркингах.
5. При определении общей потребности в местах постоянного хранения личных автомобилей в зонах жилой и общественно-деловой застройки необходимо учитывать существующие парковочные места, являющиеся частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных и подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети (в том числе при определении параметров планируемого строительства системы транспортного обслуживания, необходимого для развития территории)[footnoteRef:10] [10:  Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.05.2016 № 16656-АФ/09 «О предоставлении информации (на обращение Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» А.Н.Фокина от 17 мая 2016 г. № 89).] 

6. При подсчете показателя «Количество мест для хранения легковых автомобилей на 1000 чел. постоянного населения» следует в равной мере учитывать парковочные места и машино-места в общем числе мест хранения автомобилей.
7. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
· мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,3;
· мопеды и велосипеды - 0,1.
8. Расчетные показатели обеспеченности парковочными местами не распространяются на охранные зоны и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры Хвастовичского муниципального округа.
9. Минимальное количество парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами различных типов для электромобилей, следует принимать по разделу 5 Методических рекомендаций Минтранса РФ[footnoteRef:11]. [11:  Распоряжение Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации»] 

10. Технические параметры организации парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей принимаются в соответствии с требованиями п. 7.10 СП 113.13330.2023.
11. Для объектов нежилого назначения, совмещенных с жилыми, рекомендуется применение финансовых и нефинансовых мер по дестимулированию длительного хранения транспортных средств на парковочных местах, востребованных для временного хранения посетителями объектов (введение платы, ограничение доступа, установление режима работы и т.п.).

Таблица 9 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения населения инфраструктурой для велосипедного транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Длина велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов, км
	Не нормируется*

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Удельная протяженность велосипедной дорожки, м на 1 велосипедиста
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Парковки для СИМ (включая велосипедные парковки)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Общее количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ, мест на 1000 населения муниципального округа
	53

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	800

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: общеобразовательные организации, мест на 100 обучающихся
	15

	
	
	Количество парковочных мест для велосипедов, самокатов и иных СИМ у социально значимых объектов: учреждения культуры (театры, кинотеатры, концертные залы) мест на 100 посетителей
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от входа в учреждения социально значимых объектов, м
	30


Примечание:
*1. Для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. чел. протяженность велосипедных дорожек на подходах к населенному пункту (вне границ населенного пункта) не нормируется.
2. Проектирование велодорожек вне границ населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
3. Геометрические параметры велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов следует принимать в соответствии с требованиями табл. 4 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
4. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м2, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.
5. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.
6. Велостоянки должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его[footnoteRef:12]. [12:  п. 9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (с изм. на 27.01.2025 г.)] 

7. Парковочные устройства, велосипеды не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
8. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м.
9. Ширина прохода велостоянки должна составлять не менее 1,8 м. На велостоянках с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
10. Если парковочные места для велосипедов расположены перпендикулярно припаркованным автомобилям, зазор безопасности от центра опоры до границы парковочного места автомобиля должен быть не менее 1,2 м, если параллельно – 0,75 м.
11. Расстояние от припаркованного велосипеда до стены здания должно составлять не менее 0,75 м, за исключением случая размещения велосипеда перпендикулярно стене здания и (или) крепления опоры для велосипеда на стене здания.
12. Площадки для парковки велосипедов, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
13. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.
14. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
15. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 м2 при длине парковочного места не менее 1,5 м. Парковку вместимостью 10 самокатов следует предусматривать размерами 3,5х15 м.
16. Парковочные места размещают параллельно, перпендикулярно и под углом к подходу стоянки СИМ.
17. Ширина подхода стоянки СИМ должна составлять не менее 1,8 м. На стоянках СИМ с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
18. Парковки для лиц, использующих для передвижения СИМ допускается устанавливать параллельно стенам, краям сооружений и прочим вертикальным конструкциям - на расстоянии 0,4 м от них, параллельно проезжей части вдоль бортового камня - на расстоянии 0,4 м от края проезжей части улицы или дороги.
19. Площадки для парковки СИМ, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
20. Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения.
21. места паркования автомобилей, непригодные для размещения автомобилей (недостаточная высота, наличие выступающих конструкций или элементов инженерных систем, неудобный въезд и т.п.) рекомендуется использовать для хранения мототранспорта, велосипедов и СИМ, с учетом габаритов мототранспортных средств, приведенных в Приложении А СП 113.13330.2023. Парковочные места для мототранспорта, велосипедов и СИМ следует обозначать социальными знаками.
22. При габаритах мототранспортных средств и СИМ, превышающих приведенные в Приложении А СП 113.13330.2023, места их хранения должны соответствовать требованиям к местам хранения автомобилей.
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Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации (ДОО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 населения*
	54

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м**
	500

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в общеобразовательных организациях для детей в возрасте 7-18 лет, мест на 1000 населения***
	142

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в сельской местности, м
	1000

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в организациях дополнительного образования детей, мест на 1000 населения
	145

	
	
	Число мест напрограммахдополнительногообразования,реализуемых на базеобщеобразовательныхорганизаций, в расчете       на 100обучающихся              вобщеобразовательныхорганизациях
	65

	
	
	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин.
	30


Примечание:
*1. Для сельских населенных пунктов с числом жителей менее 200 чел. следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную вместимость таких организаций определяют ОМСУ в зависимости от местных условий.
2. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа проектируется не менее 1 (одной) дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.
**3. Для сельских населенных пунктов показатель пешеходной доступности возможно увеличивать до 1000 м.
4. При расстояниях, свыше указанных для воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м[footnoteRef:13]. [13:  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – https://base.garant.ru/75093644/?ysclid=mdwrl0am5s138510381] 

***5. При условии обучения в одну смену.
6. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа проектируется не менее 1 (одной) дневной общеобразовательной школы на 201 чел.
7. В населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа с численностью населения от 3 до 10 тыс. чел. определяется в расчете одна ДШИ на населенный пункт[footnoteRef:14]. [14:  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» – https://docs.cntd.ru/document/420360997?ysclid=mdwu9y2ss5309119454] 
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Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры и спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Единовременная пропускная способность объектов на территории муниципального округа, чел. на 1000 населения
	122

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Спортивные залы общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь пола, м2 на 1000 чел.
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин.
	30

	Универсальная спортивная площадка
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел., ед.
	2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Пешеходная доступность до объекта, мин.
	15


Примечание:
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
2. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте с числом жителей более 50 чел.
3. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа с населением 50-500 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений.
4. В сельских населенных пунктах Хвастовичского муниципального округа с населением более 500 чел. следует размещать игровые спортивные площадки и уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах образовательных учреждениях.
5. Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа; малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется «шаговая» доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры, массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа приводятся в соответствии с рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности)[footnoteRef:15]. [15:  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»] 


[bookmark: _Toc205561742][bookmark: _Toc232000427]2.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

Таблица 12 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и максимально допустимого уровня их территориально доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в домовладениях, кг/год (м3/год) на 1 м2 общей площади
	Многоквартирные дома с количеством квартир более пяти

	
	
	
	Всего ТКО, в том числе:
	17,1 (0,122)

	
	
	
	- КГО
	2,04 (0,014)

	
	
	
	- иные ТКО
	15,06 (0,108)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в домовладениях, кг/год (м3/год) на 1 проживающего
	В муниципальных образованиях с численностью населения до десяти тысяч человек: индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома с количеством квартир менее пяти

	
	
	
	Всего ТКО, в том числе:
	234,8 (1,6)

	
	
	
	- КГО
	59,2 (0,4)

	
	
	
	- иные ТКО
	175,6 (1,2)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м3/год) на 1 сотрудника
	Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро
	223,56 (1,72)

	
	
	
	Банки, финансовые учреждения
	154,21 (1,93)

	
	
	
	Административные, офисные учреждения
	202,58 (1,72)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м3/год) на 1 м2 общей площади
	Отделения связи
	32,12 (0,4)

	
	
	
	Продовольственные магазины
	138,0 (1,2)

	
	
	
	Промтоварные магазины
	73,91 (0,59)

	
	
	
	Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии, строительных материалов
	69,35 (0,66)

	
	
	
	Павильоны различного товарного ассортимента
	188,15 (2,65)

	
	
	
	Палатки и киоски различного товарного ассортимента
	127,75 (1,97)

	
	
	
	Супермаркеты
	70,8 (1,2)

	
	
	
	Комплексы оптово-розничной торговли (склады)
	57,49 (0,35)

	
	
	
	Рынки продовольственные
	139,61 (0,88)

	
	
	
	Рынки промтоварные
	79,39 (0,66)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кг/год (м3/год) на 1 торговое место
	Лотки промтоварные
	208,05 (1,97)

	
	
	
	Лотки продовольственные
	404,24 (2,97)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м3/год) на 1 койко-место
	Клинические стационары, больницы, диспансеры, амбулатории, родильные дома, дома ребенка
	543,85 (2,87)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м3/год) на 1 место
	Санатории, профилактории
	308,43 (1,83)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в медицинских учреждениях и организациях, кг/год (м3/год) на 1 м2 общей площади
	Поликлиники, лаборатории
	49,28 (0,42)

	
	
	
	Аптеки
	33,76 (0,34)

	
	
	
	Прочие медицинские учреждения
	49,28 (0,42)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на предприятиях транспортной инфраструктуры, кг/год (м3/год) на 1 машино-место
	Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания
	203,49 (1,13)

	
	
	
	Автозаправочные станции
	27,83 (0,27)

	
	
	
	Автостоянки, парковки
	21,90 (0,18)

	
	
	
	Гаражи, парковки закрытого типа
	127,75 (0,99)

	
	
	
	Автомойки
	203,49 (1,13)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся на предприятиях транспортной инфраструктуры, кг/год (м3/год) на 1 пассажира
	Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорт
	149,65 (1,15)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в дошкольных и учебных учреждениях, кг/год (м3/год) на 1 ребенка / учащегося
	Дошкольные образовательные организации
	153,3 (0,99)

	
	
	
	Общеобразовательные учреждения
	82,13 (0,58)

	
	
	
	Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс
	81,21 (0,58)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в дошкольных и учебных учреждениях, кг/год (м3/год) на 1 место
	Детские дома, интернаты
	249,11 (1,42)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в культурно-развлекательных, спортивных учреждения, кг/год (м3/год) на 1 место
	Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры
	33,76 (0,32)

	
	
	
	Библиотеки, архивы
	20,99 (0,28)

	
	
	
	Спортивные арены, стадионы
	50,19 (0,42)

	
	
	
	Спортивные клубы, центры, комплексы
	41,98 (0,32)

	
	
	
	Пансионаты, дома отдыха
	312,48 (1,86)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях общественного питания, кг/год (м3/год) на 1 место
	Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые.
	203,49 (1,64)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях службы быта, кг/год (м3/год) на 1 м2 общей площади
	Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
	25,92 (0,27)

	
	
	
	Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов
	25,92 (0,27)

	
	
	
	Ремонт и пошив одежды
	40,79 (0,36)

	
	
	
	Химчистки и прачечные
	11,83 (0,25)

	
	
	
	Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
	24,64 (0,31)

	
	
	
	Прочие предприятия бытового обслуживания
	25,95 (0,27)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятиях службы быта, кг/год (м3/год) на 1 место
	Гостиницы
	264,63 (1,75)

	
	
	
	Общежития
	293,83 (1,96)

	
	
	
	Бани, сауны
	34,68 (0,49)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в предприятияхв сфере похоронных услуг, кг/год (м3/год) на 1 место
	Кладбища
	9,49 (0,07)

	
	
	
	Организации, оказывающие ритуальные услуги
	25,92 (0,27)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в иных объектах, кг/год (м3/год) на 1 м2 общей площади
	Предприятия иных отраслей промышленности
	195,28 (1,03)

	
	
	
	Организации, оказывающие ветеринарные услуги
	34,68 (0,29)

	
	
	Масса (объем) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в иных объектах, кг/год (м3/год) на 1 участника
	Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
	231,40 (3,56)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
	Не нормируется

	Контейнеры для сбора ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО, ед. на 1000 населения муниципального округа
	34

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность, м
	100



Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами обращения с твердыми коммунальными отходами и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа регулируется Территориальной схемой обращения с отходами в Калужской области[footnoteRef:16]. [16:  утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 (ред. от 09.11.2023 г.)] 


[bookmark: _Toc205561743][bookmark: _Toc232000428]2.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

[bookmark: _Toc205561745][bookmark: _Toc232000429]2.10.1 Благоустройство и озеленение территории

Таблица 13 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности благоустроенными и озелененными территориями общего пользования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения, м2 на 1 чел.
	12

	
	
	Общая нормативная площадь озелененных территорий общего пользования, га
	11,6

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Общественные туалеты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность населения общественными уборными в местах массового пребывания людей (общественных пространствах), ед. (приборов) на 1000 человек
	1

	
	
	Обеспеченность населения общественными уборными на территории автодорог и улиц общегородского значения, ед. (приборов) на 1000 человек
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	750

	Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения, % от общей площади микрорайона жилой зоны
	10

	
	
	Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), м2 на 1 чел.
	0,55

	
	
	Площадь площадки для занятий физической культурой взрослого населения, м2 на 1 чел.
	0,60

	
	
	Площадь площадок отдых взрослого населения, м2 на 1 чел.
	0,15

	
	
	Площадь площадок для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), м2 на 1 чел.*
	0,03

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м**
	100

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь площадок для выгула собак, м2
	400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м***
	400


Примечание:
1. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.
2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
3. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия.
**4. В соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016, размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее:
· для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
· для отдыха взрослого населения – 10 м;
· для занятий физической культурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м (наибольшее значение принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее – для площадок настольного тенниса);
· для хозяйственных целей – 20 м;
· для выгула собак – 40 м.
***5. Расстояние от границ площадки до окон жилых и общественных зданий, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, детских игровых площадок для занятий физической культурой взрослого населения, площадок отдых взрослого населения – не менее 40 м[footnoteRef:17]. [17:  СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений» – https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/85e/SP-476.pdf] 


[bookmark: _Toc205561746][bookmark: _Toc232000430]2.10.2 Культура

Таблица 14 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Общедоступная библиотека/ общедоступная библиотека с детским отделением/ филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 1-5 тыс. чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 500-1000 чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 200-500 чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 100-200 чел.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Краеведческий музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Не нормируется

	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 1-5 тыс. чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 500-1000 чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 200-500 чел.
	1

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения 100-200 чел.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc205561747][bookmark: _Toc232000431]2.10.3 Торговля и общественное питание

Таблица 15 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в сфере торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ
	29

	
	
	Количество стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, ед. на муниципальный округ
	13

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ
	6

	
	
	Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед. на муниципальный округ
	1

	
	
	Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на муниципальный округ
	4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000

	Предприятия общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число посадочных мест в сельских населенных пунктах, ед. на 1 тыс. чел
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000

	Предприятия бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число рабочих мест в сельских населенных пунктах, ед. на 1 тыс. чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000

	Предприятия коммунального обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество белья, принимаемого прачечными, кг в смену на 1 тыс. чел.
	Прачечные самообслуживания
	20

	
	
	
	Фабрики-прачечные
	40

	
	
	Количество вещей, принимаемых химчистками, кг в смену на 1 тыс. чел.
	Химчистки самообслуживания
	1,2

	
	
	
	Фабрики-химчистки
	2,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	2000



[bookmark: _Toc205561748][bookmark: _Toc232000432]2.10.4 Содержание мест захоронения

Таблица 16 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области содержания мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища, м2 на 1 тыс. чел.
	2400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Бюро ритуальных услуг
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество объектов, ед. на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
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Таблица 17 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на муниципальный округ
	село Хвастовичи
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
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Таблица 18 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Охват территории требующей защиты, %
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Берегозащитные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Охват территории, требующей защиты, %
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1 административный участок
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Пожарные депо
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь пожарного депо в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	2541

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	1552

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	1195

	
	
	Площадь помещения пожарной техники в зависимости от числа автомобилей в депо, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	440

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	210

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	100

	
	
	Площадь помещения техобслуживания с осмотровой канавой в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 100*

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	70

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь мастерской в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь кладовой для инструмента и запасных частей в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь помещения для обслуживания и хранения рукавов в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 60*

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь помещения для мойки рукавов в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 50*

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	18

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь башни для сушки рукавов высотой не менее 25 м, м2
	Площадь – не менее 8, высота – не менее 15 м

	
	
	Площадь кабинета начальника, м2
	16

	
	
	Площадь кабинета заместителя начальника, м2
	14

	
	
	Площадь канцелярии (приемная), м2
	12

	
	
	Площадь кабинета начальника дежурной смены, м2
	16

	
	
	Площадь учебного класса и кабинета безопасности дорожного движения в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	75

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	50

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	30

	
	
	Площадь кабинета психологической разгрузки в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	30

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь спортивного зала в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	80

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	40

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь диспетчерской в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	18

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	16

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь аппаратной в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	12

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	10

	
	
	Площадь комнаты отдыха диспетчерского состава, м2
	9

	
	
	Площадь поста ГДЗС в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 40**

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	До 30**

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь комнаты отдыха дежурной смены в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	135

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	90

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	54

	
	
	Площадь раздевалки в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	390

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	160

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	100

	
	
	Площадь помещений для сушки одежды в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	16

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	12

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь комнаты для разогрева пищи в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	16

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	12

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь комнаты приема пищи в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	30

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	18

	
	
	Площадь парной комнаты отдыха в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь уборных и душевых в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	80

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	60

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	50

	
	
	Площадь складов вещевого имущества с кабинетом коменданта в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	60 (3 помещения)

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	50 (3 помещения)

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь складов пожарного и аварийно-спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	60

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	40

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь складов огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т.д.) в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	100

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	80

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	60

	
	
	Площадь коридоров, холлов и т.д. в зависимости от числа автомобилей, м2***
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 659

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	До 402

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	До 310

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты противопожарного водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем противопожарного резервуара, м3
	Сельские населенные пункты с числом жителей 1-5 тыс. чел.
	108

	
	
	
	Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями 3 этажа и выше
	108

	
	
	
	Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями не более 2 этажей
	53

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на муниципальный округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Санитарные посты на водных объектах
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 2000 отдыхающих
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м
	500

	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество постов, ед. на 1000 отдыхающих
	2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м
	200

	Защитные сооружения гражданской обороны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Вместимость противорадиационных укрытий, чел.
	В существующих зданиях и сооружениях
	5 (в зависимости от площади помещений укрытий)

	
	
	
	Во вновь строящихся зданиях и сооружениях
	50

	
	
	Площадь пола основных помещений убежищ, м2 на одного укрываемого
	Одноярусное расположение нар
	0,6

	
	
	
	Двухярусное расположение нар
	0,5

	
	
	
	Трехъярусное расположение нар
	0,4

	
	
	Площадь пола помещений убежищ, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м2 на одного укрываемого
	1

	
	
	Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м2 на одного укрываемого
	Вместимость – 150 чел.
	0,25 (два режима вентиляции);
0,34 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 300 чел.
	0,21 (два режима вентиляции);
0,25 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 450 чел.
	0,20 (два режима вентиляции);
0,25 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 600 чел.
	–

	
	
	
	Вместимость – 900 чел.
	–

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел.
	–

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел. и более
	–

	
	
	Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м2 на одного укрываемого
	Вместимость – 150 чел.
	0,47 (два режима вентиляции);
0,56 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 300 чел.
	0,32 (два режима вентиляции);
0,36 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 450 чел.
	0,27 (два режима вентиляции);
0,35 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 600 чел.
	0,24 (два режима вентиляции);
0,27 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 900 чел.
	0,19 (два режима вентиляции);
0,22 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел.
	0,16 (два режима вентиляции);
0,20 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел. и более
	0,15 (два режима вентиляции);
0,20 (три режима вентиляции)

	
	
	Число укрываемых на один прибор в убежищах, чел.
	Напольная чаша (унитаз) в туалетах для женщин
	75

	
	
	
	Напольная чаша (унитаз) и писсуар (0,6 м лоткового писсуара) в туалетах для мужчин (два прибора)
	150

	
	
	
	Умывальники при санитарных узлах (не менее одного на санитарный узел)
	200

	
	
	Число помещений для хранения продовольствия, ед. на 600 укрываемых
	1

	
	
	Площадь помещения для хранения продовольствия, м2
	До 150 чел.
	6

	
	
	
	Более 150 чел.
	6 + 2 на каждые 100 чел.

	
	
	Число мест для лежания, % вместимости сооружения
	Одноярусное расположение нар
	15

	
	
	
	Двухярусное расположение нар
	20

	
	
	
	Трехъярусное расположение нар
	30

	
	
	Количество укрытых, охваченных санитарным узлом, %
	50

	
	
	Количество санитарных постов, ед. на 500 укрываемых
	1 (площадью 8 м2)

	
	
	Количество медицинских пунктов, ед. на 900-1200 укрываемых
	1 (площадью 18 м2, при этом на каждые 100 чел. сверху 1200 чел. площадь увеличивается на 1 м2)

	
	
	Площадь пола помещений укрытий, заглубленных помещений, также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, м2 на одного укрываемого
	0,6

	
	
	Площадь пола заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, предназначенных для защиты населения, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м2 на одного укрываемого
	1,0

	
	
	Вместимость противорадиационных заглубленных помещений, чел.
	Принимается в зависимости от площади используемых помещений

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м****
	Защитные сооружения, расположенные на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне
	500

	
	
	
	Иные территории
	1000


1. Пожарные депо классифицируются по[footnoteRef:18]: [18:  СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности] 

· количеству автомобилей в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023 г.);
· обслуживанию объектов городских поселений, организаций в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (25.12.2023 г.);
· наличию личного состава с функциями по организации пожаротушения, надзора, профилактики, дежурно-диспетчерской службы, управления, в том числе многофункционального назначения.
2. При размещении в пожарном депо автомобилей более 6 ед. площадь помещений определяется методом экстраполяции.
3. Допускаются отступления от установленных значений площадей помещений, но не более 15% в большую или меньшую сторону.
*4. В зависимости от типажа пожарной техники.
**5. В зависимости от типажа пожарной техники и функционального назначения пожарной части.
***6. Не менее 35% площади помещений.
7. Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар)[footnoteRef:19]. [19:  СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» – https://60.mchs.gov.ru/uploads/resource/2024-11-14/snip_1731566747402736999.pdf?ysclid=mgz0i4szmp986029641] 

8. Внутренний объем убежищ должен быть не менее 1,5 м3 на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений в зоне герметизации, за исключением ДЭС, тамбуров, тамбуров-шлюзов и расширительных камер.
9. Приведенные значения площадей вспомогательных помещений убежищ не учитывают помещения электрощитовой, станции перекачки дренажных вод и насосной для сточных вод. Площади перечисленных помещений следует принимать:
· 6 м2 – электрощитовой;
· 14 м2 – станции перекачки дренажных вод;
· 8,5 м2 – насосной для сточных вод.
10. Внутренний объем помещений укрытий, заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, принимают не менее 1,2 м3 на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений укрытий.
****11. При подвозе укрываемых автомобильным транспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории для Хвастовичского муниципального округа должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Расчет численности территориальных подразделений пожарной охраны и их технической оснащенности муниципального образования следует осуществить в соответствии с методиками расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, введенными в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны».
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения городского округа создаются по решению муниципального образования.



[bookmark: _Toc205561751][bookmark: _Toc232000435]3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП

[bookmark: _Toc205561752][bookmark: _Toc232000436]3.1 Информация о современном состоянии и прогнозе развития Хвастовичского муниципального округа Калужской области
В соответствии с требованиями ГрК РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; 
2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Таким образом, установленные расчетные показатели минимального уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Хвастовичского муниципального округа в МНГП выполнено с учетом территориальных, социально-демографических, инфраструктурных, социально-экономических и иных особенностей территории муниципального округа.

[bookmark: _Toc205561753][bookmark: _Toc232000437]3.1.1 Социально-демографический состав и плотность населения на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численности населения Хвастовичского муниципального округа в 2026 г. составила 9570 чел.[footnoteRef:20], плотность – 6,77 чел./км2[footnoteRef:21]. В таблице ниже приведена информация по численности населения в населенных пунктах муниципального округа. [20: Данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.]  [21:  Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований Калужской области. Хвастовичский муниципальный округ. Общая площадь земель муниципального образования; данные администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.] 


Таблица 19 – Основные характеристик населения Хвастовичского муниципального округаКалужской области в разрезе населенных пунктов в его составе на 2026 г.[footnoteRef:22] [22:  Составлено на основе данныхадминистрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области, 2026 г.] 

	№
	Территориальные отделы, населенные пункты
	Численность населения, чел.
	Категория населенного пункта*
	Доля в общей численности населения округа, %

	1. 
	с Хвастовичи
	4396
	К
	45,9

	2. 
	п Еленский
	1321
	Б
	13,8

	3. 
	с Красное
	606
	С
	6,3

	4. 
	с Бояновичи
	581
	С
	6,1

	5. 
	д Теребень
	411
	С
	4,3

	6. 
	с Подбужье
	362
	С
	3,8

	7. 
	с Колодяссы
	310
	С
	3,2

	8. 
	с Пеневичи
	239
	С
	2,5

	9. 
	с Кудрявец
	225
	С
	2,4

	10. 
	д Стайки
	214
	С
	2,2

	11. 
	д Нехочи
	205
	С
	2,1

	12. 
	с Милеево
	144
	М
	1,5

	13. 
	с Воткино
	87
	М
	0,9

	14. 
	с Ловать
	64
	М
	0,7

	15. 
	д Авдеевка
	63
	М
	0,7

	16. 
	с Слобода
	58
	М
	0,6

	17. 
	с Колонна
	52
	М
	0,5

	18. 
	с Севастополь
	47
	ОМ
	0,5

	19. 
	д Долина
	36
	ОМ
	0,4

	20. 
	д Палькевичи
	22
	ОМ
	0,2

	21. 
	д Новоселки
	13
	ОМ
	0,1

	22. 
	с Клен
	9
	ОМ
	0,1

	23. 
	д Алексеевка
	9
	ОМ
	0,1

	24. 
	с Ильинка
	9
	ОМ
	0,1

	25. 
	с Дуброво
	8
	ОМ
	0,1

	26. 
	д Коссы
	8
	ОМ
	0,1

	27. 
	д Клетно
	8
	ОМ
	0,1

	28. 
	с Фроловка
	7
	ОМ
	0,1

	29. 
	д Высокое
	6
	ОМ
	0,1

	30. 
	с Черная Речка
	6
	ОМ
	0,1

	31. 
	с Берестна
	5
	ОМ
	0,1

	32. 
	д Буки
	5
	ОМ
	0,1

	33. 
	с Старосельское лесничество
	4
	ОМ
	0,0

	34. 
	д Мокрые Дворы
	4
	ОМ
	0,0

	35. 
	с Желтянка
	3
	ОМ
	0,0

	36. 
	с Аннино
	3
	ОМ
	0,0

	37. 
	п Успенский
	3
	ОМ
	0,0

	38. 
	с Лубянка
	2
	ОМ
	0,0

	39. 
	д Рессета
	2
	ОМ
	0,0

	40. 
	с Боев
	2
	ОМ
	0,0

	41. 
	с Трясоголов
	2
	ОМ
	0,0

	42. 
	п Бобровский
	1
	ОМ
	0,0

	43. 
	с Кременец
	1
	ОМ
	0,0

	44. 
	с Курган
	1
	ОМ
	0,0

	45. 
	д Нелбочь
	1
	ОМ
	0,0

	46. 
	с Пначево
	1
	ОМ
	0,0

	47. 
	п Красненский
	1
	ОМ
	0,0

	48. 
	д Ленино
	1
	ОМ
	0,0

	49. 
	д Верхняя Шкова
	1
	ОМ
	0,0

	50. 
	д Докторово
	1
	ОМ
	0,0

	51. 
	с Гуда
	0
	ОМ
	0,0

	52. 
	п Корягинский
	0
	ОМ
	0,0

	53. 
	д Кудрявец
	0
	ОМ
	0,0

	54. 
	с Лужки
	0
	ОМ
	0,0

	55. 
	п Нигреевский
	0
	ОМ
	0,0

	56. 
	п Ростовский
	0
	ОМ
	0,0

	57. 
	п Сергеевский
	0
	ОМ
	0,0

	58. 
	с Теребень
	0
	ОМ
	0,0

	59. 
	д Павловка
	0
	ОМ
	0,0

	60. 
	с Вечность
	0
	ОМ
	0,0

	61. 
	с Ястрибиха
	0
	ОМ
	0,0

	62. 
	д Глебовка
	0
	ОМ
	0,0

	63. 
	д Тросна
	0
	ОМ
	0,0

	64. 
	с Фомин Верх
	0
	ОМ
	0,0

	65. 
	с Агеевка
	0
	ОМ
	0,0

	66. 
	с Березовое
	0
	ОМ
	0,0

	67. 
	ж/д рзд рзд Железнодорожный
	0
	ОМ
	0,0

	68. 
	д Барановка
	0
	ОМ
	0,0

	69. 
	с Фролово
	0
	ОМ
	0,0

	70. 
	с Грива
	0
	ОМ
	0,0

	71. 
	с Ловатянка
	0
	ОМ
	0,0

	72. 
	п Донской
	0
	ОМ
	0,0

	73. 
	с Курган
	0
	ОМ
	0,0

	74. 
	с Холм
	0
	ОМ
	0,0

	75. 
	с Долгое
	0
	ОМ
	0,0

	76. 
	п Семеновский
	0
	ОМ
	0,0

	77. 
	п Сергеевский
	0
	ОМ
	0,0

	78. 
	с Хизна
	0
	ОМ
	0,0

	79. 
	с Прогресс
	0
	ОМ
	0,0

	80. 
	с Заря
	0
	ОМ
	0,0

	81. 
	п Макаровский
	0
	ОМ
	0,0

	82. 
	с Уполозное
	0
	ОМ
	0,0

	83. 
	ж/д рзд рзд 46 километра
	0
	ОМ
	0,0

	
	Всего по муниципальному округу
	9570
	–
	100,00


Примечание:
* Категории населенных пунктов установлены в соответствии с табл. 4.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
· К – крупные (более 3000 чел.);
· Б – большие (1001-3000 чел.);
· С – средние (201-1000 чел.);
· М – малые (50-200 чел.);
· ОМ – особо малые (менее 50 чел.)

В пределах муниципального округа отмечается неравномерное распределение населения, значительная часть проживает в административном центре – село Хвастовичи (42%). При этом в Хвастовичском муниципальном округевыделяется 1 населенный пункт большого класса – п. Еленский и 10 населенных пунктов среднего класса (с. Бояновичи, с. Красное, д. Теребень, с. Подбужье, с. Пеневичи, д. Стайки, с. Колодяссы, с. Кудрявец, д. Нехочи, с. Милеево), остальные отнесены к категории малых и особо малых.
Социально-демографическая структура населения учитывается при определении расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Хвастовичского муниципального округа в социальной сфере. В таблице ниже приведено распределение населения муниципального округа по возрасту.

Таблица 20 – Половозрастная структура Хвастовичского муниципального округа Калужской области на2024 г., чел.[footnoteRef:23] [23:  Росстат: База данных показателей муниципальных образований Калужской области. Хвастовичский муниципальный округ. Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года] 

	Возрастная группа
	Всего
	Женщины
	Мужчины

	0
	87
	50
	37

	1
	65
	24
	41

	2
	87
	40
	47

	3
	99
	50
	49

	4
	100
	44
	56

	5
	110
	62
	48

	6
	112
	60
	52

	7
	121
	55
	66

	8
	104
	63
	41

	9
	137
	52
	85

	10
	113
	63
	50

	11
	143
	65
	78

	12
	139
	59
	80

	13
	129
	66
	63

	14
	137
	58
	79

	15
	138
	66
	72

	16
	115
	55
	60

	17
	100
	53
	47

	18
	74
	41
	33

	19
	110
	56
	54

	20
	75
	31
	44

	21
	77
	34
	43

	22
	102
	50
	52

	23
	63
	24
	39

	24
	110
	42
	68

	25
	86
	35
	51

	26
	92
	41
	51

	27
	101
	42
	59

	28
	101
	56
	45

	29
	87
	53
	34

	30
	118
	55
	63

	31
	143
	72
	71

	32
	140
	71
	69

	33
	134
	68
	66

	34
	140
	80
	60

	35
	156
	74
	82

	36
	185
	101
	84

	37
	146
	76
	70

	38
	131
	82
	49

	39
	118
	62
	56

	40
	142
	82
	60

	41
	132
	74
	58

	42
	110
	58
	52

	43
	104
	47
	57

	44
	120
	67
	53

	45
	126
	64
	62

	46
	111
	51
	60

	47
	145
	72
	73

	48
	112
	50
	62

	49
	122
	65
	57

	50
	107
	57
	50

	51
	134
	64
	70

	52
	141
	77
	64

	53
	135
	70
	65

	54
	132
	68
	64

	55
	137
	81
	56

	56
	144
	73
	71

	57
	157
	77
	80

	58
	164
	80
	84

	59
	125
	66
	59

	60
	163
	92
	71

	61
	156
	87
	69

	62
	147
	64
	83

	63
	157
	84
	73

	64
	160
	80
	80

	65
	162
	81
	81

	66
	169
	98
	71

	67
	147
	83
	64

	68
	135
	75
	60

	69
	130
	78
	52

	70 и старше
	1034
	728
	306

	Всего
	9685
	5124
	4561

	моложе трудоспособного возраста
	1821
	877
	944

	трудоспособный возраст
	5381
	2551
	2830

	старше трудоспособного возраста
	2483
	1696
	787



В представленной половозрастной структуре наблюдается закономерный гендерный дисбаланс: среди пожилых (70 и старше) женщин почти в 2,4 раза больше, чем мужчин (728 против 306), что обусловлено более высокой продолжительностью жизни женщин и повышенной мужской смертностью. В целом по выборке женщин также больше (5124 против 4561), причём основной вклад в этот перевес дают люди старше трудоспособного возраста (1696 женщин против 787 мужчин).
При этом в трудоспособной группе преобладают мужчины (2830 против 2551), а среди детей (моложе трудоспособного возраста) – мальчики (944 против 877), что соответствует естественному соотношению полов при рождении; такая конфигурация типична для демографических пирамид с постепенным «перекосом» в сторону женщин в старших возрастах.

[bookmark: _Toc232000438]3.1.2 Учет параметров социально-экономического развития муниципального округа в МНГП
На основании отсутствия утвержденной Стратегии социально-экономического развития в Хвастовичского муниципального округа Калужской области в качестве основных параметров развития инфраструктуры для населения муниципального округа выбраны показатели, предусмотренные, муниципальнымии ведомственными программами Хвастовичского муниципального округа.
В таблице ниже приведен перечень программ Хвастовичского муниципального округа, использованных при подготовке проекта МНГП.

Таблица 21 – Муниципальные и ведомственные программы (документы стратегического планирования) Хвастовичского муниципального округа, использованные при подготовке проекта МНГП
	№ п/п
	Наименование программы
	Период реализации
	Целевой индикатор программы, учтенный в МНГП*, ед. изм.

	1. 
	Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»
	2021-2026 гг.
	- количество клубных формирований, ед.

	2. 
	«Развитие физической культуры и спорта в МР «Хвастовичский район»
	2021-2026 гг.
	- доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет, %;
- доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-70 лет, %.

	3. 
	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»
	2021-2026 гг.
	- потребление тепловой энергии, Гкал;
- потребление электроэнергии, тыс. кВт;
- потребление газа, тыс. м3;
- водопотребление, тыс. м3.

	4. 
	Формирование комфортной городской среды на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области
	2026-2031 гг.
	- количество благоустроенных территорий, шт.


Примечание:
* Целевые индикаторы муниципальных программ использованы в МНГП напрямую, в качестве количественного параметра минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа, а также косвенно – в качестве целевого ориентира для расчета показателя минимального уровня обеспеченности и/или максимального уровня территориальной доступности для населения.

[bookmark: _Toc205561755][bookmark: _Toc232000439]3.2 Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых в МНГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей
Перечень областей нормирования и относящихся к ним объектов местного значения для целей МНГП Хвастовичского муниципального округа Калужской области установлен на основании:
· статей 19, 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· федеральных законов, в которых установлены полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в различных областях;
· статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
· закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (Принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2004 № 938) (ред. от 24.02.2026 № 93-ОЗ);
· Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
· Устав Хвастовичского муниципального округаКалужской области (принят решением Думы Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 31.10.2025 № 25).
Сведения об областях нормирования, видах объектов местного значения и регламентирующих их нормах законодательства представлены в таблице.

Таблица 22 – Перечень областей нормирования и видов объектов местного значения, для которых в МНГП Хвастовичского муниципального округа Калужской области установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения 
	№ п/п
	Область нормирования
	Виды объектов местного значения
	Нормы законодательства

	1. 
	Электроснабжение
	- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 35 кВ и выше;
- электрические подстанции;
- трансформаторные подстанции;
- распределительные пункты.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

	2. 
	Газоснабжение
	- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше;
- газораспределительные станции;
- газораспределительные пункты.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- - ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

	3. 
	Теплоснабжение
	- объекты теплоснабжения.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	4. 
	Водоснабжение и водоотведение
	- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	5. 
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа;
- автостанции;
- станции технического обслуживания автомобилей (СТО);
- автозаправочные станции (АЗС);
- велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов;
- велосипедные дорожки в границах населенных пунктов;
- велосипедные парковки;
- парковки для велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ).
	- подпункт б) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта – п. 2а-6;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- ст. 3.2 Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;

	6. 
	Улично-дорожная сеть, дорожный сервис и транспортное обслуживание
	- улично-дорожная сеть;
- велосипедные дорожки в границах населенных пунктов;
- стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон;
- стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;
- индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания;
- автостанции;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

	7. 
	Обеспечение населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения
	
	

	8. 
	Инфраструктура для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе нормы по доступности парковок для СИМ
	- велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов;
- велосипедные дорожки в границах населенных пунктов;
- велосипедные парковки.
	- пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 в части внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий;
- пункт 17 Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на дополнительное нормативное-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным 11.10.2023 № 11752-П50-МХ, по вопросу издания органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов в части изменения региональных нормативов градостроительного проектирования, учитывающих требования к инфраструктуре для средств индивидуальной мобильности, в том числе нормы по доступности парковок (парковочных мест) для средств индивидуальной мобильности;
- пункт 8 раздела 2 Дорожной карты по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации, утвержденной заместителем председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 07.11.2024 N МХ-П49-37481, в части внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования и правовые акты органов местного самоуправления о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие требования к парковочному пространству, в том числе в части соблюдения баланса обеспеченности парковочными местами и развития общественного транспорта

	9. 
	Образование
	- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования детей;
- организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

	10. 
	Физическая культура и массовый спорт
	- объекты физической культуры и спорта (единовременная пропускная способность);
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;
- спортивные залы общего пользования;
- многофункциональный спортивный комплекс с независимыми зонами;
- универсальная спортивная площадка в микрорайоне.
	- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

	11. 
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
	- объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:
- контейнеры для сбора ТКО;
- контейнерные площадки.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Проект территориальной схемы обращения с отходами Калужской области

	12. 
	Благоустройство и озеленение территории
	- площадь озелененных территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов;
- общественные туалеты;
- площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	13. 
	Культура
	- детская библиотека;
- общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением / межпоселенческая библиотека;
- краеведческий музей;
- учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений).
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
- приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	14. 
	Содержание мест захоронения
	- бюро ритуальных услуг (похоронного обслуживания), Дом траурных обрядов;
- вероисповедальное кладбище;
- кладбище урновых захоронений после кремации
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	15. 
	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
	- стационарные торговые объекты;
- нестационарные торговые объекты;
- предприятия общественного питания;
- предприятия бытового обслуживания;
- предприятия коммунального обслуживания
	- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 11.01.2017 № 8ЛД «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований»

	16. 
	Архивное дело
	- Муниципальный архив.
	- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	17. 
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа
	- аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения;
- сооружения инженерной защиты;
- объекты пожарной охраны
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».



[bookmark: _Toc205561756][bookmark: _Toc232000440]3.3 Обоснование дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области
При проведении дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области учитывались сведения о муниципальном устройстве территории, а также такие количественные показатели как:
1. площадь территории;
1. число сельских населенных пунктов;
1. расчетный показатель плотности.
Также применены качественно-количественные показатели:
1. класс сельских населенных пунктов (по численности населения: крупный, большой, средний, малый, очень малый) на территории муниципального округа.
Исходные данные и расчетные данные занесены в таблицу.

Таблица 23 – Сведения о дифференциации территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области для целей МНГП[footnoteRef:24] [24:  Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.] 

	Наименование населенного пункта
	Число жителей, чел.
	Средний возраст, лет
	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.

	
	
	
	Моложе трудоспособного
	Трудоспособного
	Старше трудоспособного
	Мужчин
	Женщин

	1. 
	с Хвастовичи
	4425
	40,5
	887
	2408
	1130
	2049
	2376

	2. 
	п Еленский
	1364
	40,6
	295
	704
	365
	613
	751

	3. 
	с Бояновичи
	615
	39,5
	122
	347
	146
	314
	301

	4. 
	с Красное
	612
	44,4
	105
	306
	201
	282
	330

	5. 
	д Теребень
	410
	39,2
	85
	240
	85
	195
	215

	6. 
	с Подбужье
	383
	40
	77
	204
	102
	180
	203

	7. 
	с Колодяссы
	337
	38,3
	89
	166
	82
	156
	181

	8. 
	с Пеневичи
	282
	40,2
	54
	167
	61
	126
	156

	9. 
	с Кудрявец
	250
	39,7
	49
	142
	59
	129
	121

	10. 
	д Нехочи
	226
	43,4
	34
	132
	60
	116
	110

	11. 
	д Стайки
	218
	45,2
	32
	121
	65
	100
	118

	12. 
	с Милеево
	169
	43,4
	30
	85
	54
	80
	89

	13. 
	с Воткино
	82
	50,6
	9
	39
	34
	38
	44

	14. 
	д Авдеевка
	74
	44
	9
	44
	21
	33
	41

	15. 
	с Ловать
	73
	43,4
	13
	42
	18
	38
	35

	16. 
	с Колонна
	68
	40,4
	19
	32
	17
	34
	34

	17. 
	с Слобода
	55
	54,6
	1
	30
	24
	23
	32

	18. 
	д Долина
	29
	47,8
	7
	10
	12
	11
	18

	19. 
	д Палькевичи
	26
	38,8
	6
	15
	5
	15
	11

	20. 
	с Севастополь
	24
	31,9
	10
	10
	4
	12
	12

	21. 
	д Новоселки
	17
	66,9
	0
	5
	12
	10
	7

	22. 
	д Алексеевка
	14
	58,2
	0
	7
	7
	12
	2

	23. 
	с Дуброво
	12
	61,8
	0
	4
	8
	5
	7

	24. 
	с Фроловка
	11
	65,8
	0
	5
	6
	5
	6

	25. 
	с Клен
	10
	51,4
	0
	7
	3
	6
	4

	26. 
	д Коссы
	9
	59,3
	0
	5
	4
	4
	5

	27. 
	д Клетно
	9
	56,8
	0
	4
	5
	2
	7

	28. 
	д Высокое
	8
	62,5
	0
	3
	5
	5
	3

	29. 
	с Желтянка
	7
	76,2
	0
	1
	6
	3
	4

	30. 
	с Берестна
	6
	51
	0
	3
	3
	4
	2

	31. 
	с Старосельское лесничество
	6
	38,7
	1
	3
	2
	2
	4

	32. 
	с Аннино
	6
	56,2
	0
	4
	2
	4
	2

	33. 
	д Буки
	5
	40,1
	0
	5
	0
	3
	2

	34. 
	с Ильинка
	5
	64,1
	0
	3
	2
	4
	1

	35. 
	д Мокрые Дворы
	4
	30
	1
	3
	0
	1
	3

	36. 
	д Кудрявец
	3
	56,2
	0
	1
	2
	2
	1

	37. 
	с Курган
	3
	62,2
	0
	1
	2
	2
	1

	38. 
	с Черная Речка
	3
	52,8
	0
	3
	0
	2
	1

	39. 
	п Успенский
	3
	60,8
	0
	1
	2
	2
	1

	40. 
	с Гуда
	2
	40,5
	0
	2
	0
	1
	1

	41. 
	с Кременец
	2
	73,5
	0
	1
	1
	1
	1

	42. 
	с Пначево
	2
	79,5
	0
	0
	2
	1
	1

	43. 
	п Сергеевский
	2
	79,5
	0
	0
	2
	1
	1

	44. 
	д Верхняя Шкова
	2
	65
	0
	0
	2
	2
	0

	45. 
	с Лубянка
	2
	51,5
	0
	2
	0
	2
	0

	46. 
	д Рессета
	2
	77,5
	0
	0
	2
	1
	1

	47. 
	п Донской
	2
	49,5
	0
	2
	0
	2
	0

	48. 
	с Боев
	2
	46
	0
	2
	0
	2
	0

	49. 
	с Лужки
	1
	71,5
	0
	0
	1
	1
	0

	50. 
	д Нелбочь
	1
	70,5
	0
	0
	1
	1
	0

	51. 
	п Нигреевский
	1
	86,5
	0
	0
	1
	0
	1

	52. 
	п Красненский
	1
	25,5
	0
	1
	0
	1
	0

	53. 
	д Ленино
	1
	81,5
	0
	0
	1
	0
	1

	54. 
	д Докторово
	1
	53,5
	0
	1
	0
	1
	0

	55. 
	с Трясоголов
	1
	55,5
	0
	1
	0
	1
	0

	56. 
	п Бобровский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57. 
	п Корягинский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58. 
	п Ростовский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59. 
	с Теребень
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60. 
	д Павловка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61. 
	с Вечность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62. 
	с Ястрибиха
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	63. 
	д Глебовка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64. 
	д Тросна
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65. 
	с Фомин Верх
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66. 
	с Агеевка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67. 
	с Березовое
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68. 
	ж/д рзд Железнодорожный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69. 
	д Барановка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70. 
	с Фролово
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71. 
	с Грива
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72. 
	с Ловатянка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73. 
	с Курган
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74. 
	с Холм
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75. 
	с Долгое
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76. 
	п Семеновский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77. 
	п Сергеевский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78. 
	с Хизна
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79. 
	с Прогресс
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80. 
	с Заря
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81. 
	п Макаровский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82. 
	с Уполозное
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83. 
	ж/д рзд 46 километра
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по округу
	9888
	35,2
	1935
	5324
	2629
	4640
	5248



Данные сведения использованы при определении ряда расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности этих объектов для населения Хвастовичского муниципального округа. Территориальная дифференциация (территориальные типы муниципальных образований) применена при нормировании отдельных показателей, при определении которых учитываются особенности сельской местности, плотности и численности населения, класса населенного пункта по численности населения.


[bookmark: _Toc205561757][bookmark: _Toc232000441]3.4 Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения

[bookmark: _Toc205561758][bookmark: _Toc232000442]3.4.1 Электроснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления для различных категорий жилых помещений установлен в зависимости от обустройства жилого фонда электроплитами и кондиционерами по данным Приложения Л СП 42.13330.2016 и раздела 3.1 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561759][bookmark: _Toc232000443]3.4.2 Газоснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления населением для приготовления пищи, подогрева воды и отопления жилых помещений принят в соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» и раздела 3.3 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561760][bookmark: _Toc232000444]3.4.3 Теплоснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления установлен в зависимости от уровня обеспеченности жилого фонда централизованным горячим водоснабжением и рассчитан в соответствии с приложением А СП 42-101-2003 и раздела 3.2 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561761][bookmark: _Toc232000445]3.4.4 Водоснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объемы установлены в соответствии с нормами СП 31.13330.2021, Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области с применением расчетного метода» (ред. от 10.04.2018 № 100-тд) и раздела 3.4 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561762][bookmark: _Toc232000446]3.4.5 Водоотведение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с пунктом 5.13 СП 30.13330.2020 объемы водоотведения принимаются равным водопотреблению без учета расхода воды на полив.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561763][bookmark: _Toc232000447]3.4.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения принят в 0,22 км/км2 территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности.
Расчет:
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Хвастовичскогомуниципального округа по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 308,0 км. Площадь Хвастовичского муниципального округа – 1413,3 км2.
Расчет: 308,0 / 1413,3 = 0,22 км/км2.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием установлена в 0,11 км/км2 территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности.
Расчет:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 153,0 км.
Расчет: 153,0 / 1413,3 = 0,11 км/км2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием принята в 49,67% с учетом текущего уровня обеспеченности.
Расчет: 153,0 / 308,0 = 49,67%.
Показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием принят в 0,06 км/км2 территории муниципального округа с учетом текущего уровня обеспеченности.
Расчет:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием по данным Федеральной службы государственной статистики на 2023 г. составила 89,9 км.
Расчет: 89,9 / 1413,3 = 0,06 км/км2.
Показатели доли автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием установлены в 29,19% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 59,44% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием с учетом текущего уровня обеспеченности.
Расчет: 89,9 / 308,0 = 29,19%.
Показатель доли площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям принят в 50% согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Улично-дорожная сеть
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Значения плотности УДС рассчитаны в соответствии с показателями плотности УДС в табл. 5.1 СП 531.1325800.2024:
- малоэтажная - 8 км/км2;
- среднеэтажная - 10 км/км2;
- многоэтажная - 5 км/км2.
Параметры плотности УДС определяют требования к плотности застройки земельных участков в жилом квартале и площадь квартала.
Доля протяженности освещенных улиц принята в 64,9% в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет:
В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики на 2024 г. общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года составила 200,0 км, из которых освещено 129,8 км.
Расчет: 129,8 / 200,0 = 64,9%.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Автостанция
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с разделом 3.6 РНГП Калужской области и текущем уровнем обеспеченности показатель минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями межмуниципального сообщения принят равным 1 объект на округ.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в 1 часа на общественном транспорте, исходя из требований раздела 3.6 РНГП Калужской области в соответствии с необходимостью и доступностью объекта для жителей всех населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа.

	Автозаправочные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 проектирование числа автозаправочных станций осуществляется из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей. Уровень автомобилизации населения Калужской области – 309,3 автомобилей на 1000 населения.
Расчет: 309,3 / 1200,0 = 0,3 на 1000 жителей.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области данный показатель территориально доступности до объекта не нормируется.

	Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с п. 11.40 СП 42.13330.2016 проектирование станций технического обслуживания осуществляется из расчета 1 пост СТО на 200 автомобилей. Уровень автомобилизации населения Калужской области - 309,3 автомобилей на 1000 населения.
Расчет: 309,3 / 200 = 1,5 СТО на 1000 жителей

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Согласно разделу 3.6 РНГП Калужской области данный показатель территориально доступности до объекта не нормируется.

	Стоянки для парковки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности населения местами хранения (парковки) легковых автомобилей рассчитаны в соответствии с текущим уровнем автомобилизации 309,3 с округлением – 310.
Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности населения местами хранения (парковки) электромобилей и гибридных автомобилей рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями Минтранса РФ[footnoteRef:25]по формуле: [25:  Утверждены распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».] 

ПЭЛ = 0,15 x НСП x КГ x ККЛ,
где Пэл – количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;
Нсп – норма парковочных мест, установленная в РНГП = 310;
Кг - расчетный коэффициент на год согласно таблице 1 Методических рекомендаций Минтранса РФ = 0,43 на 2028 г.;

Ккл – корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта согласно таблице 3 Методических рекомендаций Минтранса РФ = 1,0.
Расчет:
Пэл = 0,15 x 310 x 0,43 x 1,0 = 19,99 = 20,0[footnoteRef:26] [26:  В соответствии с п. 5 Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».] 


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной (пешей) доступности установлен в соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетное значение числа парковочных мест у ДОО принято в соответствии с Приложением табл. Е1 СП 531.1325800.2024 и раздела 3.7 РНГП Калужской области. Для расчета принимались значения парковочных мест, приведенные в таблице Е1 для ДОО:
- 1 место на 100 воспитанников;
- 7 мест на 100 работающих;
- 5 мест для единовременной посадки и высадки воспитанников принято на основе экспертно-аналитической оценки.
Для ОО:
- 1 место на 100 обучающихся;
- 10 мест на 100 сотрудников;
Количество парковочных мест для единовременной высадки детей принято в 10 ед. на основе экспертно-аналитической оценки.
Для расчета было принято допущение, что данные параметры применимы для уровня автомобилизации в 309,3 автомобилей на 1000 населения в 2024 году

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Максимально допустимый уровень пешеходной доступности от объекта для ДОО и ОО принят в 50 м исходя из необходимости соблюдения безопасного подхода от места парковки до входа на территорию образовательной организации.

	Стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ лесопарков принято в 10 парковочных мест на 100 рекреантов принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016.
Количество мест для парковки легковых автомобилей у границ зон отдыха и курортных зон в 15 парковочных мест на 100 рекреантов принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016.
Число рекреантов определяется на основе данных п. 9.10 СП 42.13330.2016, при этом для каждого объекта расчетное число рекреантов и соответствующее число парковочных мест определяется индивидуально в зависимости от вида объекта, его площади и уровня автомобилизации населения

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности до объекта установлен в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016.

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности.
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориально доступности для парковок легковых автомобилей у социально значимых объектов приняты в соответствии с разделом 3.7 РНГП Калужской области.

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов культуры
	
	

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов физической культуры и спорта
	
	

	Места для парковки легковых автомобилей у социально значимых объектов здравоохранения
	
	

	Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов и удельное число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске для стоянок различной вместимости приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принят в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020

	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». Для населенных пунктов с числом жителей менее 10 тыс. чел. данный показатель не нормируется.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель протяженности велосипедных дорожек на 1 велосипедиста установлен в соответствии с разделом 3.8 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется

	Парковки для велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности принят в соответствии с требованием раздела 3.8 РНГП Калужской области и табл. 11.8 СП 42.13330.2016 о применении коэффициентов при расчете парковочных мест. Коэффициент для велосипедов и других СИМ = 0,1 от общего числа парковочных мест

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной (пешей) доступности установлен в соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016



[bookmark: _Toc205561764][bookmark: _Toc232000448]3.4.7 Образование
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями приведен в расчете на 1000 населения в соответствии разделом 3.10 РНГП Калужской области.
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также приложения Д СП 42.13330.2016.

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями приведен в расчете на 1000 населения в соответствии разделом 3.10 РНГП Калужской области.
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению, к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен в соответствии с требованиями письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (в ред. письма Минобрнауки России от 08.08.2016 № АК-1841/02), а также приложения Д СП 42.13330.2016.
Показатель числа мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций принят в 65 мест на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях согласно требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Хвастовичского муниципального округа организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций для населения установлен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02, СП 2.4.3648-20, приложения Д СП 42.13330.2016.



[bookmark: _Toc205561765][bookmark: _Toc232000449]3.4.8 Физическая культура и массовый спорт
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения Хвастовичского муниципального округа определен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016.

	Спортивные залы общего пользования
	
	

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	
	

	Стадион с трибунами на 1500 мест
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель комбинированной транспортно-пешеходной доступности в 30 мин. установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

	Объекты физической культуры и спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель пропускной способности объектов спорта установлен в соответствии с разделом 3.9 РНГП Калужской области.

	Спортивные залы общего пользования
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения определен в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (в ред. приказов Минспорта России от 31.10.2018 № 919, от 14.04.2020 № 303), а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016

	Универсальная спортивная площадка
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатели территориальной доступности объектов физической культуры и спорта местного значения установлены в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016



[bookmark: _Toc205561766][bookmark: _Toc232000450]3.4.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Массы и объемы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Хвастовичского муниципального округа приняты в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 24.11.2017 № 501 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Калужской области» (ред. от 19.03.2019 № 73).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Контейнеры для сбора ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО в расчете на 1000 населения муниципального округа рассчитаны на основе данных Проекта территориальной схемы обращения с отходами Калужской области, согласно которой потребность в контейнерах смешанного сбора ТКО на территории Хвастовичского муниципального округа на 2025-2035 гг. составляет 331 ед. Численность населения муниципального округа по данным администрации муниципального округа на 2026 г. – 9570 чел.
Расчет: 331 / 9570 * 1000 = 34 ед. на 1000 чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности принят в соответствии с разделом 3.11 РНГП Калужской области.



[bookmark: _Toc205561767][bookmark: _Toc232000451]3.4.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения Хвастовичского муниципального округа Калужской области

[bookmark: _Toc205561769][bookmark: _Toc232000452]3.4.10.1 Благоустройство территории
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Озеленение территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Исходя из требований к количественным параметрам озелененных территорий общего пользования, приведенных в п. 9.8 и табл. 9.2 СП 42.13330.2016, расчетный показатель площади озелененных территорий общего пользования местного значения составляет 12 м2 на 1 чел.
Показатель общей нормативной площади озелененных территорий общего пользования установлен в 11,6 га.
Расчет:
Численность населения Хвастовичского муниципального округа по данным администрации в 2026 г. составила 9570 чел. Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения – 12 м2 на 1 чел.
Расчет: 9714,0* 12,0 / 10000,0 = 11,6 га.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.

	Общественные туалеты
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения общественными уборными принят в соответствии с разделом 3.12 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности установлен согласно разделу 3.12 РНГП Калужской области.

	Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения установлен согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий».
Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадок для занятий физической культурой взрослого населения, отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) и площадок для выгула собак приняты на основании табл. 8.1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень пешеходной доступности до объектов принят в соответствии с п. 7.29., п. А8 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».



[bookmark: _Toc232000453]3.4.10.2 Культура
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа выполнено на основе Распоряжение Министерства Культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

	Общедоступная библиотека/
Общедоступная библиотека с детским отделением/
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/
Межпоселенческая библиотека
	
	

	Краеведческий музей
	
	

	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Согласно разделу 3.13.1 РНГП Калужской области, данный показатель не нормируется.



[bookmark: _Toc205561771][bookmark: _Toc232000454]3.4.10.3 Торговля и общественное питание
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатели обеспеченности стационарными и нестационарными объектами торговли для Хвастовичского муниципального округа приняты в соответствии с Приказом Министерство конкурентной политики Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число посадочных мест в предприятиях общественного питания сельских населенных пунктов Хвастовичского муниципального округа определено в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания населения Хвастовичского муниципального округапринято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия коммунального обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Массы белья и вещей, предоставляемые предприятиям коммунального обслуживания населения Хвастовичского муниципального округа приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.



[bookmark: _Toc205561772][bookmark: _Toc232000455]3.4.10.4 Содержание мест захоронения
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель площади кладбища традиционного захоронения на численность населения и количества бюро ритуальных услуг на муниципальный округ приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	Бюро ритуальных услуг
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.



[bookmark: _Toc205561773][bookmark: _Toc232000456]3.4.10.5 Архивное дело
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель обеспеченности муниципального округа в 1 объект принят в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, а также ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.



[bookmark: _Toc205561774][bookmark: _Toc232000457]3.4.10.6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель установлен в соответствии с необходимостью 100 % обеспеченности сооружениями предупреждения и защиты населения Хвастовичского муниципального округа от ЧС природного и техногенного характера и разделом 3.13.5 РНГП Калужской области.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Пожарное депо
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадью земельного участка под пожарное депо и площадями служебных помещений в нем в зависимости от числа специализированных транспортных средств приняты в соответствии с прил. Б. СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Специализированные пожарные автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели числа автолестниц (автоподъемников), автомобилей газодымозащиты, связи и освещения в зависимости от численности населенного пункта приняты на основании прил. № к Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности технической оснащенности и подразделений пожарной охраны».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Объекты противопожарного водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный объем противопожарного резервуара принят в 108 м3 для сельских населенных пунктов с числом жителей 1-5 тыс. чел. и численностью до 1 тыс. чел., а также застройкой зданиями с 3 и более этажами, для сельских населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел и зданиями не более 2 этажей – 54 м3, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
Расчет:
В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 5 л/с. В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В населенных пунктах с числом жителей 1-5 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей и 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В соответствии с п. 5.17 и п. 5.18 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», продолжительность тушения пожара должна приниматься в 3 ч., максимальный срок восстановления пожарного объема воды – не более 24 ч.
Расчет: (10 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 108 м3.
(5 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 53 м3.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Здания организации деятельности аварийно-спасательных служб
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели числа объектов установлены в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	Санитарные посты на водных объектах
	
	

	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности принят в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	Защитные сооружения гражданской обороны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности укрытиями, заглубленными помещениями и необходимыми объектами в них установлены на основании требований СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровни доступности укрытий и заглубленных помещений приняты в соответствии с СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».





[bookmark: _Toc232000458]4. Правила и область применения

[bookmark: _Toc232000459]4.1 Правила применения расчетных показателей
4.1.1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана муниципального округа осуществляется с учетом РНГП и МНГП.
4.1.2 Согласно требованиям пункта 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки в границах зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, необходимо установить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, то есть аналогичные показателям МНГП.
4.1.3 В соответствии с требованиями пункта 7 части 4 статьи 42 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения требованиям МНГП, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление КРТ, установленным ПЗЗ, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
В соответствии с требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с НГП.
Учет расчетных показателей МНГП при подготовке документов территориального планирования (ДТП), документации по планировке территории (ДППТ) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) (для определения расчетных показателей для целей КРТ) приведен в таблице.

Таблица 24 – Применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, устанавливаемых в МНГП Хвастовичского муниципального округа, при подготовке ДТП, ДППТ и ПЗЗ (для определения расчетных показателей для целей КРТ)
	Наименование расчетных показателей
	Наименование документации

	
	Генеральный план муниципального округа
	ДППТ
	ПЗЗ

	Объекты электроснабжения:
- ЛЭП проектным номинальным классом напряжения до 35 кВ и выше;
- электрические подстанции;
- распределительные пункты
	+
	+
	+

	Объекты газоснабжения:
- газопроводы, проходящие по территории муниципального округа, по которым транспортируется природный газ под давлением до 0,6 МПа и выше;
- газораспределительные станции;
- газораспределительные пункты.
	+
	+
	+

	Объем теплоснабжения
	+
	+
	+

	Объем водоснабжения и водоотведения
	+
	+
	+

	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	+
	–
	–

	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием
	+
	–
	–

	Плотность сети автомобильных общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием
	+
	–
	–

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	+
	–
	–

	Плотность улично-дорожной сети
	+
	+
	+

	Парковочные пространства, в том числе для велосипедного транспорта и СИМ
	+
	+
	+

	Количество мест в дошкольных образовательных организациях
	+
	+
	+

	Количество мест в общеобразовательных организациях
	+
	+
	+

	Количество мест в организациях дополнительного образования детей
	+
	–
	–

	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций
	+
	–
	–

	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	+
	–
	–

	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта
	+
	+
	–

	Плоскостные спортивные сооружения
	+
	+
	+

	Площадь пола спортивных залов общего пользования
	+
	+
	+

	Масса накопления ТКО
	+
	–
	–

	Количество контейнеров для смешанного сбора ТКО
	–
	+
	–

	Площадь озелененных территорий общего пользования
	+
	–
	–

	Общедоступная библиотека/
Общедоступная библиотека с детским отделением/
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/
Межпоселенческая библиотека
	+
	–
	–

	Детская библиотека
	+
	–
	–

	Краеведческий музей
	+
	–
	–

	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	+
	–
	–

	Количество объектов торговли
	+
	–
	–

	Предприятия общественного питания
	+
	–
	–

	Предприятия бытового обслуживания
	+
	–
	–

	Предприятия коммунального обслуживания
	+
	–
	–

	Кладбище традиционного захоронения
	+
	+
	–

	Специализированная служба по вопросам похоронного дела
	+
	+
	–

	Муниципальный архив
	+
	–
	–

	Участковые пункты полиции
	+
	–
	–

	Объекты предупреждения и ликвидации последствий ЧС
	+
	+
	–



4.1.4 В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
4.1.5 Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Хвастовичского муниципального округа необходимо для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в ДТП (Генеральный план муниципального округа) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Хвастовичского муниципального округа.
4.1.7 Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования, установленными настоящими МНГП.
4.1.8Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производится на основе показателя жилищной обеспеченности, который для Калужской области установлен на уровне не менее 33,3 кв. метра на 1 чел.[footnoteRef:27] (38 кв. метров на 1 человека к 2036 году)[footnoteRef:28], при этом муниципальные образования Калужской области вправе самостоятельно установить величину данного показателя выше указанного. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований Калужской области следует устанавливать показатели обеспеченности населения объектами местного значения исходя из расчета показателя проектной численности населения. [27:  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 20.09.2023 N 1529, от 29.11.2023 N 2023, распоряжений Правительства РФ от 21.10.2024 N 2963-р, от 23.10.2025 N 2976-р).]  [28:  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».] 

4.1.9 При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройки и нового жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять, как отношение суммарной площади всех квартир МКД к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.

[bookmark: _Toc232000460]4.2 Область применения расчетных показателей
4.2.1 Действие расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения распространяется на всю территорию Хвастовичского муниципального округа, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.
4.2.2 Расчетные показатели МНГП подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения Хвастовичского муниципального округа. Расчетные показатели МНГП применяются при осуществлении государственного контроля за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной деятельности.
4.2.3 Расчетные показатели МНГП Хвастовичского муниципального округа могут применяться:
· в условиях аукционов на право заключить договор о КРТ по инициативе ОМСУ Хвастовичского муниципального округа;
· при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития Хвастовичского муниципального округа;
· для принятия решений ОМСУ Хвастовичского муниципального округа, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории муниципального округа;
· физическими и юридическими лицами, а также судебными органами как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
· при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектуГПХвастовичского муниципального округа;
· при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
· в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Хвастовичского муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
4.2.4 В случае утверждения в составе региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области минимальных (максимальных) расчетных показателей уровня обеспеченности (территориальной доступности) объектов местного значения со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, с установленных в МНГП Хвастовичского муниципального округа, применяются расчетные показатели РНГП Калужской области.
4.2.5 При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Калужской области, на которые приводятся ссылки в настоящем проекте МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

[bookmark: _Toc232000461]Приложение 1 – Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Хвастовичского муниципального округа Калужской области используются приведенные ниже термины с соответствующими определениями, в том числе термины и определения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
Благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Временное хранение транспортного средства – пребывание транспортного средства на парковке менее 12 часов.
Документы стратегического планирования Российской Федерации – документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.
Инфраструктура – совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.
Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, муниципальный округ.
Населенный пункт – территория Калужской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной границы, служащая постоянным местом проживания населения. 
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с ГрК РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Область нормирования – область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.
Общественный транспорт – разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, муниципальных округов, поселений, городских округов.
Органы местного самоуправления (ОМСУ) – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, генеральной схемой газификации и газоснабжения Калужской области, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения области, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. 
Пропускная способность – метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.
Ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.
Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Социальное обслуживание – деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, определяемая, либо исходя из затрат времени на достижение выбранного объекта, либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (КРТ) – территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории[footnoteRef:29]. [29:  с учетом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ] 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 
Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.


[bookmark: _Toc232000462]Приложение 2 – Обозначения и сокращения
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.
ГОСТ – государственный стандарт. 
ДТП – документы территориального планирования.
ДППТ – документация по планировке территории.
ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории.
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.
КРТ – комплексное развитие территорий.
ЛЭП – линия электропередачи.
м – метр.
м2 – квадратный метр.
м3 – кубический метр.
мин. – минута.
МАФ – малая архитектурная форма.
МГН – маломобильные группы населения.
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
НГП – нормативы градостроительного проектирования.
НПА – нормативный правовой акт.
ОМЗ – объекты местного значения.
ОМСУ – органы местного самоуправления.
ООПТ – особо охраняемая природная территория.
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования.
РСЧС – единая система государства, занимающаяся предупреждением и ликвидацией ситуаций чрезвычайного уровня.
РФ – Российская Федерация.
СанПиН – санитарные правила и нормы.
СЗЗ – санитарно-защитная зона.
СН – строительные нормы.
СНиП – строительные нормативы и правила.
СП – свод правил.
СПО – среднее профессиональное образование.
СТО – станция технического обслуживания.
тыс. – тысяча. 
ТКО – твердые коммунальные отходы.
УДС – улично-дорожная сеть.
ЧС – чрезвычайная ситуация.


[bookmark: _Toc170480808][bookmark: _Toc188863984][bookmark: _Toc232000463]Приложение 3 – Нормативная база МНГП
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· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
· Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
· Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
· Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
· Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта (утв. Президентом РФ 18.12.2023 г. № Пр-2466);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
· Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 октября 2021 года № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;
· Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
· Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
· Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (с изм. на 18 октября 2023 года)
· Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 года № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования»;
· Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
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· Устав Калужской области (утвержден Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 27.03.1996 № 473) (ред. от 16.06.2025 № 645-ОЗ);
· Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
· Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»;
· Закон Калужской области от 30.09.2010 № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов»;
· Закон Калужской области от 25.06.2021 № 129-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере комплексного развития территорий в Калужской области»;
· Распоряжение Губернатора Калужской области от 04.02.2022 № 14-р «Об утверждении инвестиционной декларации Калужской области»;
· Постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 19.12.2025 № 821);
· Постановление Правительства Калужской области от 22.07.2013 № 370 «Об утверждении перечня государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.09.2025 № 559);
· Постановление Правительства Калужской области от 13.06.2023 № 390 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 12.03.2024 № 155);
· Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2021 № 886 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на долгосрочный период до 2040 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.12.2024 № 791);
· Постановление Правительства Калужской области от 26.12.2024 № 827 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.12.2025 № 865);
· Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Калужской области» (в ред. приказов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 09.11.2023 N 578);
· Приказ министерства транспорта Калужской области от 27.04.2023 № 107 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Калужской области и входящих в ее состав муниципальных образований» (в ред. приказа министерства транспорта Калужской области от 02.02.2024 №30);
· Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 11.07.2023 № 230-лд «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» (в ред. приказов Министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2024 N 354м);
· Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 30.12.2019 № 643 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них» (в ред. приказов комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 03.04.2023 № 144);
· Закон Калужской области от 25.10.2024 № 546-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Хвастовичский район», путем объединения и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и о внесении изменений в отдельные законы Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 16.06.2025 № 652-ОЗ)

[bookmark: _Toc232000466]3.3 Хвастовичский муниципальный округ Калужской области
· Устав Хвастовичского муниципального округаКалужской области (принят решением Думы Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 31.10.2025 № 25);
· Постановление Администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 13.11.2025 № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хвастовичского муниципального округа Калужской области»;
· Постановление Администрации Хвастовичского муниципального округа Калужской области от 18.12.2025 № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Хвастовичского муниципального округа Калужской области»;
· Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 №375 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории МР «Хвастовичский район»» (ред. от 12.03.2025 № 72);
· Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 374 «Об утверждении муниципальной программы развитие культуры в МР «Хвастовичский район»» (ред. от 29.12.2023 № 575);
· Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 02.10.2020 № 360 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МР «Хвастовичский район» (ред. от 28.12.2023 № 570);
· Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства МР «Хвастовичский район»» (ред. от 15.05.2025 № 152)
· Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 367 «Улучшение транспортного обслуживания населения МР «Хвастовичский район»» (ред. от 21.08.2024 № 272)
· Постановление Администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»» (ред. от 27.08.2024 № 275).
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