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СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
	№
	Наименование документа

	1. Текстовые материалы

	1.1
	Том 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки

	1.2
	Том 2. Карта градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.

	2. Картографические материалы

	2.1
	Карта градостроительного зонирования М 1:25 000 (Приложение № 1)

	2.2
	Карта зон с особыми условиями использования территории М 1:25 000 (Приложение № 2)

	3. Сведения о границах территориальных зон

	3.1
	Местоположение территориальных зон муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ Калужской области» (Приложение № 3)

	3.2
	Сведения о границах территориальных зон (в соответствии с п 6.1, ст.30 Градостроительного кодекса) (Приложение № 4)
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[bookmark: _Toc10202333][bookmark: _Toc24097921][bookmark: _Toc209775959]Статья 25. Порядок установления территориальных зон
1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом муниципального округа (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципальных образований, населенных пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, границами территорий исторических поселений федерального значения, границами территорий исторических поселений регионального значения, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc10202334][bookmark: _Toc24097922][bookmark: _Toc209775960]Статья 26. Виды и состав территориальных зон
1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.
2. В состав жилых зон могут включаться:
1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки;
3) зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами;
4) зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами;
5) зоны жилой застройки иных видов.
3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;
4) общественно-деловые зоны иных видов.
5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:
1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, объектов уничтожения биологических отходов, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.
15. Помимо предусмотренных настоящей статьей, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.


[bookmark: _Toc209775961]ГЛАВА 6. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
1. Карта градостроительного зонирования. М 1:25 000.
Карта градостроительного зонирования муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ Калужской области» (Приложение № 1). На карте отображены границы территориальных зон в соответствии с главой 7 настоящих Правил.
2. Карта зон с особыми условиями использования территории. М 1:25 000.
Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ Калужской области» (Приложение № 2). На карте отображены зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемых по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, установленных на основе действующих нормативных документов. Точное местоположение границ указанных зон с особыми условиями использования территорий, подлежит установлению в соответствии с действующим законодательством порядке в составе проектов соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ Калужской области».



[bookmark: _Toc10202337][bookmark: _Toc11927438][bookmark: _Toc24097925][bookmark: _Toc209775962]ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
[bookmark: _Toc10202338][bookmark: _Toc11927439][bookmark: _Toc24097926][bookmark: _Toc209775963][bookmark: _Toc385335220][bookmark: _Toc24097927]Статья 27. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования муниципального округа
Жилые зоны:
1. Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки);
Общественно-деловые  зоны:
2. ОД-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения);
Производственные зоны:
3	 П-1 (Коммунальная зона - зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли);
4 	П-2 (Производственная зона - зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду).
Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры:
5	  ИТ(Зона инженерной и транспортной инфраструктуры) 
Зоны сельскохозяйственного использования:
Зоны сельскохозяйственного использования:
6	.С-1 (Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
7	 С-2 (Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства).
Зоны рекреационного назначения:
8	 Р-2 (Зона в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, береговыми полосами водных объектов общего пользования);
8	Р-3 (Зона территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).
Зоны специального назначения:
9	СН-1 (Зона, занятая кладбищами, крематориями);
10	СН-2 (Зона размещения объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов).

[bookmark: _Toc209775964]Статья 27.1. Градостроительные регламенты. Порядок установления.
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.
6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.
[bookmark: Par34]7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
8. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
9. В случае, если использование указанных в части 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.


[bookmark: _Toc24097928][bookmark: _Toc209775965]Статья 28. Градостроительные регламенты для жилых зон
Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке секционными жилыми домами средней этажности (до 5 этажей), многоквартирными, секционными жилыми домами малой этажности (до 4 этажей, включая мансардный этаж) и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
домами блокированной застройки (Ж-1)

Основные виды разрешенного использования
Таблица 2.1
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовое обозначение ВРИ)
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Жилая застройка
	2.0
	500
	3000
	68
	5
	12

	2. 
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	500
	3000
	68
	5
	12

	3. 
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	500
	3000
	68
	5
	12

	4. 
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	500
	3000
	68
	5
	12

	5. 
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	500
	3000
	68
	5
	12

	6. 
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	500
	3000
	68
	5
	12

	7. 
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	8. 
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	9. 
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	10. 
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	11. 
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	12. 
	Социальное обслуживание
	3.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	13. 
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	14. 
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	15. 
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	16. 
	Общежития
	3.2.4
	
	
	
	
	

	17. 
	Бытовое обслуживание
	3.3
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	18. 
	Здравоохранение
	3.4
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	19. 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	20. 
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	21. 
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	22. 
	Образование и просвещение
	3.5
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	23. 
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	24. 
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	25. 
	Культурное развитие
	3.6
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	26. 
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	27. 
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	28. 
	Религиозное использование
	3.7
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	29. 
	Общественное управление
	3.8
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	30. 
	Государственное управление
	3.8.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	31. 
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	32. 
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	33. 
	Предпринимательство
	4.0
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	34. 
	Деловое управление
	4.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	35. 
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	36. 
	Рынки
	4.3
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	37. 
	Магазины
	4.4
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	38. 
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	39. 
	Общественное питание
	4.6
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	40. 
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	41. 
	Развлечение
	4.8
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	42. 
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	43. 
	Служебные гаражи
	4.9
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	44. 
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	45. 
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	46. 
	Спорт
	5.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	47. 
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	48. 
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	49. 
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	50. 
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	51. 
	Спортивные базы
	5.1.7
	50
	Не нормируется
	68
	2
	12

	52. 
	Связь
	6.8
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	53. 
	Складские площадки
	6.9.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	54. 
	Транспорт
	7.0
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	55. 
	Автомобильный транспорт
	7.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	56. 
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	57. 
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	58. 
	Воздушный транспорт
	7.4
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	59. 
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	60. 
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	61. 
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	62. 
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	
	
	
	
	

	63. 
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	-не нормируется

	64. 
	Благоустройство территории
	12.0.2
	500
	3000
	68
	5
	12

	65. 
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	500
	3000
	68
	5
	12


Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 2.2
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	50
	50
	Не нормируется
	Не нормируется

	2
	Отдых (рекреация) 
	5.0
	50
	50
	Не нормируется
	Не нормируется



Иные предельные параметры жилой зоны
1. Предельная минимальная площадь вновь формируемого земельного участка предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства – 500 м2. (включая площадь застройки).
1.1. Для индивидуального жилищного строительства - 500 м2.
1.2. Предельная максимальная площадь вновь формируемого земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – 3000 м2. (включая площадь застройки). 
1.3. Граждане, при проведении кадастровых работ, вправе уточнить площадь своего земельного участка, но не более чем на 0,05 га.
1.4. Предельная минимальная площадь земельного участка для объектов социального, производственного, коммерческого назначения – 50 кв.м. Предельная максимальная площадь земельного участка для объектов социального, производственного, коммерческого назначения не нормируется.
2. Расстояние между фронтальной границей земельного участка и капитальными объектами всех видов использования до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).
3. Ширина земельного участка для строительства индивидуального жилого дома - не менее 15 м.
4. В районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м.
5. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома ( крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
6. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
7. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на земельных участках согласно действующему законодательству.
8.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. 
9. Максимальная высота здания – 12м.
10. Высота зданий:
а) для всех основных строений:
- количество надземных этажей - до трех;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 10 м;
- до конька скатной кровли - не более 12 м.
б) для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м;
- до конька скатной кровли - не более 7 м.
в) как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
11. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
12. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
13. Коэффициент использования территории – не более 0,68.
14. Ограждение приусадебных земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчатое или глухое, высотой не более 2 м;
- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей.
Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического восприятия. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатые) не более 1 м. 
Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается устройство пасек и ульев на территории населенных пунктов на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего расположенного жилого дома, медицинских и образовательных организаций, детских учреждений, учреждений культуры, границ полосы отвода автомобильных дорог федерального значения, железных дорог, а также не менее 500 метров от предприятий кондитерской и химической промышленности.
Ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее двух метров.
При содержании пчел в населенных пунктах их количество не должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.
Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения площадью менее 3000 м. кв. указано в соответствии с таблицей.
Таблица 2.3
	Наименование
	Предельное количество взрослых особей (ед.)

	Коровы
	3

	Лошади
	3

	Свиньи
	3

	Кролики
	50

	Козы, овцы
	10

	Куры
	50

	Гуси
	20

	Утки
	25

	Индюки
	15

	Собаки
	5


Минимальное расстояние от конструкции стены или угла строения, в котором размещаются свиньи, до жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке должно быть не менее величины, указанной в таблице:
Таблица 2.4
	Минимальное расстояние, не менее, метров
	Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свиноводческом помещении, не более, голов

	10
	5

	20
	8

	30
	10



Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных участков домовладений на территории населенных пунктов разрешено при разрешении ветеринарных служб.
Разведение и содержание домашних животных и птиц в количестве большем, чем указанных в пункте 4 настоящей статьи, разрешается на территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.
[bookmark: Общественно_-_деловая_зона]Общественно - деловая зона
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в общественно-деловых зонах устанавливаются проектной документацией на каждый объект.
На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" (далее - СНиП 2.08.02-89*);
региональными нормативами градостроительного проектирования;
иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.

Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон.
Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.
          Для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо). 
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
Основные виды разрешенного использования 
Таблица 2.5
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовое обозначение ВРИ)
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	2. 
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	3. 
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	4. 
	Социальное обслуживание
	3.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	5. 
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	6. 
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	7. 
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	8. 
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	9. 
	Здравоохранение
	3.4
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	10. 
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	11. 
	Образование и просвещение
	3.5
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	12. 
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	13. 
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	14. 
	Культурное развитие
	3.6
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	15. 
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	16. 
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	17. 
	Религиозное использование
	3.7
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	18. 
	Общественное управление
	3.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	19. 
	Государственное управление
	3.8.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	20. 
	Представительская деятельность
	3.8.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	21. 
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	22. 
	Предпринимательство
	4.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	23. 
	Деловое управление
	4.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	24. 
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	25. 
	Рынки
	4.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	26. 
	Магазины
	4.4
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	27. 
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	28. 
	Общественное питание
	4.6
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	29. 
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	30. 
	Развлечение
	4.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	31. 
	Спорт
	5.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	32. 
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	33. 
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	34. 
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	35. 
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	36. 
	Связь
	6.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	37. 
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	38. 
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	39. 
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	40. 
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	41. 
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	42. 
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12

	43. 
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2
	12


[bookmark: _Toc24097946]Вспомогательные виды разрешенного использования 

Таблица 2.6
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ )
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	50
	50
	Не нормируется
	Не нормируется

	2
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	50
	50
	Не нормируется
	Не нормируется

	3
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	50
	50
	Не нормируется
	Не нормируется

	4
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	50
	50
	Не нормируется
	Не нормируется

	5
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	6
	Стационарное медицинское обслуживание 
	3.4.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	7
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	8
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	9
	Служебные гаражи
	4.9
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	11
	Транспорт
	7.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2



Условно- разрешенные виды разрешенного использования 
Таблица 2.7

	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1
	Для индивидуального жилищного строительства 
	2.1

	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	3
	Рынки 
	4.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	4
	Служебные гаражи
	4.9
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2

	5
	Связь 
	6.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	2




Иные показатели в  зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  расположенных в общественно-деловых зонах  не нормируются.
На территории данной зоны допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой не более 1 м.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
- СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" (далее - СНиП 2.08.02-89*);
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.
[bookmark: _Toc209775966]Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи), объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Коммунальная зона - зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли (П-1)
Основные виды разрешенного использования

Таблица 2.8
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ)
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Не нормируется

	2.
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	

	4.
	Магазины
	4.4
	

	5.
	Служебные гаражи
	4.9
	

	6.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	

	7.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	

	8.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	

	9.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	

	10.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	

	11.
	Производственная деятельность
	6.0
	

	12.
	Легкая промышленность
	6.3
	

	13.
	Пищевая промышленность
	6.4
	

	14.
	Строительная промышленность
	6.6
	

	15.
	Энергетика
	6.7
	

	16.
	Связь
	6.8
	

	17.
	Склад
	6.9
	

	18.
	Складские площадки
	6.9.1
	

	19.
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	

	20.
	Транспорт
	7.0
	

	21.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	

	22.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	

	23.
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	

	24
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	

	25
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	

	26
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0
	

	27
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1
	

	28
	Заготовка древесины
	10.1
	

	29
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	

	30
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	




Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 2.9
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1.
	Передвижное жилье
	2.4
	Не нормируется

	2.
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	

	3.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	

	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	

	5.
	Отдых (рекреация)
	5.0
	

	6.
	Связь
	6.8
	

	7.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	

	8.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	

	9.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	

	10.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	




П-2 (Производственная зона - зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду).

Основные виды разрешенного использования

Таблица 10
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ)
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Не нормируется

	2.
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	

	4.
	Магазины
	4.4
	

	5.
	Служебные гаражи
	4.9
	

	6.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	

	7.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	

	8.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	

	9.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	

	10.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	

	11.
	Производственная деятельность
	6.0
	

	12.
	Разведка и добыча полезных ископаемых
	6.1
	

	13.
	Осуществление геологического изучения недр
	6.1.1
	

	14.
	Легкая промышленность
	6.3
	

	15.
	Пищевая промышленность
	6.4
	

	16.
	Строительная промышленность
	6.6
	

	17.
	Энергетика
	6.7
	

	18.
	Связь
	6.8
	

	19.
	Склад
	6.9
	

	20.
	Складские площадки
	6.9.1
	

	21.
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	

	22.
	Транспорт
	7.0
	

	23.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	

	24
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	

	25
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	

	26
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	

	27
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	

	28
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0
	

	29
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1
	

	30
	Заготовка древесины
	10.1
	

	31
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	

	32
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	




Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 2.11
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1.
	Передвижное жилье
	2.4
	Не нормируется

	2.
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	

	3.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	

	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	

	5.
	Отдых (рекреация)
	5.0
	

	6.
	Связь
	6.8
	

	7.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	

	8.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	

	9.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	

	10.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	



Иные показатели. Зоны Промышленности(П1, П2)
1. Предельная максимальная площадь земельного участка для объектов социального, производственного, коммерческого назначения не нормируется. 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.
2. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
3. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.
4. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
5. В границы санитарно-защитных зон от строящихся производственных и коммунально-складских объектов не должны попадать территории жилых зон или части территорий жилых зон.
6. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны.
7. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.
8. Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий принимаются в соответствии с проектной документации.
9. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:
	До 100 м.
	- 6%

	Свыше 100 до 1000 м.
	- 50%

	Свыше 1000 м.
	- 40%



10. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
11. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта, - количество работающих, посетителей и т.п. в соответствии со специализированными проектами и нормативами.




ИТ (Зона инженерной и транспортной инфраструктуры)
Основные виды разрешенного использования
Таблица 2.12
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	2. 
	Коммунальное обслуживание

	3.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	3. 
	Объекты дорожного сервиса

	4.9.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	4. 
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	5. 
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	6. 
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	7. 
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	8. 
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	9. 
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	10. 
	Связь
	6.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	11. 
	Склад
	6.9
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	12. 
	Транспорт
	7.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	13. 
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	14. 
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	15. 
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	16. 
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	17. 
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	18. 
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	19. 
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	20. 
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12




Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 13
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Не нормируется
	12

	
	
	
	
	12

	2.
	Магазины
	4.4
	
	





Условно разрешенные виды разрешенного использования
Таблица 14
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1.
	Общественное питание
	4.6
	Не нормируется
	12



. Иные показатели. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур (ИТ)
1. Режим использования территории в зонах инженерной и транспортной инфраструктур определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.
[bookmark: Par3414]2. Предельная минимальная площадь земельного участка объектов, расположенных в зонах транспортной  и инженерной инфраструктур не нормируется.
3. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

[bookmark: _Toc209775967]Статья 31. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного назначения установлена в целях использования земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства, в том числе для сельского хозяйства, садоводства и огородничества для собственных нужд, личного подсобного хозяйства
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества для собственных нужд.
Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.
Границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются и изменяются решениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.

 Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) (С-1 )

Основные виды разрешенного использования
Таблица 15
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 1
	Растениеводство
	1.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	2. 2
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	3. 3
	Овощеводство
	1.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	4. 
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	5. 
	Садоводство
	1.5
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	6. 
	Выращивание льна и конопли
	1.6
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	7. 
	Рыбоводство
	1.13
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	8. 
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	9. 
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	10. 
	Сенокошение
	1.19
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	11. 
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	12. 
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	13. 
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	14. 
	Ведение огородничества
	13.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	15. 
	Ведение садоводства
	13.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется




. Иные показатели. Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими
Градостроительные Регламенты Правилами Землепользования и Застройки не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а их использование определяется уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с федеральными законами.
Максимальный размер земельного участка, предоставляемый физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта  - 1 га.

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства (С-2 )
Основные виды разрешенного использования
Таблица 2.16
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	2. 
	Животноводство
	1.7
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	3. 
	Скотоводство
	1.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	4. 
	Звероводство
	1.9
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	5. 
	Птицеводство
	1.10
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	6. 
	Свиноводство
	1.11
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	7. 
	Пчеловодство
	1.12
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	8. 
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	9. 
	Питомники
	1.17
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	10. 
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	11. 
	Сенокошение
	1.19
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	12. 
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	13. 
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	14. 
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	15. 
	Приюты для животных
	3.10.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	16. 
	Связь
	6.8
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	17. 
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	18. 
	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	9.1.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется



Вспомогательные виды разрешенного использования

Таблица 2.17
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	1
	Складские площадки
	6.9.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	2
	Транспорт
	7.0
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	3
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется



Иные показатели. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйственного производства
Градостроительные Регламенты Правилами Землепользования и Застройки не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а их использование определяется уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с федеральными законами.
В зоне С2 разрешено строительство, реконструкция зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Предельные минимальные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных в сельскохозяйственных зонах не нормируются.
Максимальный размер земельного участка, предоставляемый физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта  - 1 га.



[bookmark: _Toc209775968]Статья 32. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения включены зоны рекреационно-природных территорий (в т.ч. покрытых древесной растительностью), зоны в границах территории занятых, скверами, парками, водными объектами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах других территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
Зона в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, береговыми полосами водных объектов общего пользования( Р-2 )
Основные виды разрешенного использования
Таблица 2.18. 
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Отдых (рекреация)
	5.0
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	2. 
	Природно-познавательный туризм 
	5.2
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	3. 
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	4. 
	Резервные леса
	10.4
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	5. 
	Благоустройство территории
	12.0.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	6. 
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства 
	5.3
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	7. 
	Рыболовство
	5.3.1
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	8. 
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	9. 
	Водный транспорт
	7.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	10. 
	Курортная деятельность
	9.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	11. 
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12


Иные показатели. Р-2 (Зона в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, береговыми полосами водных объектов общего пользования)
1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  расположенных в зонах рекреации устанавливаются проектной документацией, строительными и санитарными нормами и правилами на каждый объект.
2. Размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено только в пределах полосы шириной 50 метров от оси проезжей части прилегающей автодороги.

Зона территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (Р-3 ).
Основные виды разрешенного использования
Таблица 2.19
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Отдых (рекреация)
	5.0
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	2. 
	Природно-познавательный туризм 
	5.2
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	3. 
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	4. 
	Резервные леса
	10.4
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	5. 
	Благоустройство территории
	12.0.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	6. 
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства 
	5.3
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	7. 
	Рыболовство
	5.3.1
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	8. 
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	50
	Не нормируется
	68
	Не нормируется
	12

	9. 
	Водный транспорт
	7.3
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	10. 
	Курортная деятельность
	9.2
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12

	11. 
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	50
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	12



Иные показатели. Зоны Зона территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (Р-3)
1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  расположенных в зонах рекреации устанавливаются проектной документацией, строительными и санитарными нормами и правилами на каждый объект.
2. Размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено только в пределах полосы шириной 50 метров от оси проезжей части прилегающей автодороги.
[bookmark: _Toc209775969]Статья 33. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками,  размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения, зоны размещения объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов.
Зона, занятая кладбищами, крематориями (СН-1 )
Основные виды разрешенного использования
Таблица 2.20
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовое
обозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	2. 
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	3. 
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	4. 
	Приюты для животных
	3.10.2
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	5. 
	Магазины
	4.4
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	6. 
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется




Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 2.21
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовое
обозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется



Иные показатели. Зоны специального назначения СН-1 (Зона, занятая кладбищами, крематориями)
1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  расположенных в зонах специального назначения не нормируются.
2. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища:
- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);
- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории;
- минимальная площадь земельного участка на 1000 жителей – 0,24 га;
- минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до красной линии 6 м;
- минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения (площадью до 10 га) до стен жилых домов 100 м;
- минимальное расстояние от земельного участка кладбища традиционного захоронения до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 300 м.
3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 20 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, нормы земельного участка на одно захоронение.
4. После закрытия кладбища по истечении 25 лет с даты последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89* (утв.Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (с изм. № 1, №2, №3, №4), п. 12.35, 12.36;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.



Зона размещения объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов (СН-2 ).
Основные виды разрешенного использования
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	
	
	
	
	

	2. 
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	
	
	
	
	

	3. 
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	
	
	
	
	

	4. 
	Приюты для животных
	3.10.2
	
	
	
	
	

	5. 
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1
	
	
	
	
	

	6. 
	Специальная деятельность
	12.2
	
	
	
	
	


Таблица 2.22

Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 2.23
	№
п/п
	Наименование ВРИ
	Код (числовоеобозначение ВРИ
	Предельные размеры земельных
участков (кв.м)
	Максимальный процент застройки,
в том числе в зависимости от количества надземных этажей
	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
	Предельная высота зданий, строений (м)

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	1. 
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется



Иные показатели. Зоны специального назначения СН-2 (Зона размещения объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов)
1. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  расположенных в зонах специального назначения не нормируются.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89* (утв.Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (с изм. № 1, №2, №3, №4), п. 12.35, 12.36;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими регламентами.



[bookmark: _Toc209775970]Статья 35. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти(утверждён приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10 ноября 2020 года №П/0412.), осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.



[bookmark: _Toc209775971]Статья 36. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории
В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории включаются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 
На территории муниципального округа зоны комплексного развития территории не устанавливаются.
[bookmark: _Toc209775972]Статья 37. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
1. На территории муниципального округа в соответствии с частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации могут быть установлены территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон.
2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, и устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
3. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Границы, предусмотренные частью 5.3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории муниципального округа не устанавливаются.


[bookmark: _Toc24097951][bookmark: _Toc209775973]ГЛАВА 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc196878941][bookmark: _Toc181759012][bookmark: _Toc168826918][bookmark: _Toc312188837][bookmark: _Toc429415701][bookmark: _Toc24097952][bookmark: _Toc196878943][bookmark: _Toc181759014][bookmark: _Toc168826920][bookmark: _Toc312188838][bookmark: _Toc429415702]Статья 38. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
· Водоохранные зоны;
· Прибрежные защитные полосы;
· Береговые полосы;
· Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
· Охранные зоны инженерных коммуникаций и объектов;
· Зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
· Придорожные полосы;
· Санитарно-защитные зоны железных дорог;
· Приаэродромные территории;
· Запретные зоны военных объектов;
· Зоны затопления и подтопления территории;
· Площади залегания полезных ископаемых;
· Особо охраняемые природные территории;
· Территории объектов культурного наследия;
· Зоны охраны объектов культурного наследия;
· Защитные зоны объектов культурного наследия;
· Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;
· Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.
[bookmark: _Toc24097953]Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности для различных зон
Водоохранные зоны
1. Регламентирующий документ.
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления и размеры.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
3. Режим использования территории.
3.1. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»).
3.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.
3.2.1. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
3.2.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
3.2.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
3.2.4.. В границах водоохранных зон допускается создание дорог необщего пользования, в том числе лесных дорог, для движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, засорения водоохранных зон и водных объектов, заиления и истощения их вод, а также на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (оборудование таких дорог деревянными настилами, бетонными плитами, подсыпка щебня или гравия). Такие дороги после того, как отпадет в них надобность, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации.

Установление границ водоохранных зон водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Прибрежные защитные полосы
1. Регламентирующий документ.
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления и размеры.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
3. Режим использования территории.
[bookmark: _Toc398890982][bookmark: _Toc414831606][bookmark: _Toc452337019][bookmark: _Toc122348740][bookmark: _Toc122349056][bookmark: _Toc130989489]В границах прибрежных защитных полос запрещаются;
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах»);
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Береговые полосы
1. Регламентирующий документ.
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления и размеры.
[bookmark: p125]Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
[bookmark: p126]Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
3. Режим использования территории.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы
Таблица 2.24

	№ п/п
	Наименование водоема
	Длина реки, км
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м

	1
	река Ресса
	119
	200
	100
	20

	2
	река Пополта
	74
	200
	50
	20

	3
	река Перекша
	50
	200
	50
	20

	4
	река Свотица
	34
	100
	50
	20

	5
	река Большая Ворона
	34
	100
	50
	20

	6
	река Серпейка
	27
	100
	50
	20

	7
	река Песочня
	22
	100
	50
	20

	8
	река Туросна
	22
	100
	50
	20

	9
	река Шмея
	17
	100
	50
	20

	10
	река Дубянка
	16
	100
	50
	20

	11
	река Можайка
	14
	100
	50
	20

	12
	река Берновка
	13
	100
	50
	20

	13
	река Сергеевка
	13
	100
	50
	20

	14
	река Булановка
	12
	100
	50
	20

	15
	река Каменка
	10
	100
	50
	20

	16
	река Нероча
	10
	100
	50
	20

	17
	река Волствица
	менее 10 км
	50
	50
	5

	18
	река Дертовочка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	19
	река Устошка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	20
	река Бервянка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	21
	река Боровенка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	22
	река Небужа
	менее 10 км
	50
	50
	5

	23
	река Капорка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	24
	река Серебрянка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	25
	река Колотовка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	26
	река Сныча
	менее 10 км
	50
	50
	5

	27
	река Речица
	менее 10 км
	50
	50
	5

	28
	река Лидия
	менее 10 км
	50
	50
	5

	29
	река Чертень
	менее 10 км
	50
	50
	5

	30
	река Дубенка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	31
	река Олешня
	менее 10 км
	50
	50
	5

	32
	река Вышка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	33
	ручей Кунавка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	34
	ручей Дашинка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	35
	ручей Подгорье
	менее 10 км
	50
	50
	5

	36
	ручей Назарка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	37
	ручей Дертовочка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	38
	ручей Загуменка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	39
	ручей Хотибинка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	40
	ручей Сладкий
	менее 10 км
	50
	50
	5

	41
	ручей Зонинская Вершина
	менее 10 км
	50
	50
	5

	42
	ручей Дарянка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	43
	ручей Дашинка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	44
	ручей Назарка
	менее 10 км
	50
	50
	5

	45
	ручьи б/н
	менее 10 км
	50
	50
	5

	46
	Водохранилище Алферьевское
	-
	50
	50
	20







Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
1. Регламентирующий документ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Приказ Минприроды России от 05.03.2010 № 63 «О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых уровней вредных физических воздействий на атмосферный воздух».
2. Порядок установления и размеры.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны, с учётом объёма производства, используемых технологий и т.д. При отсутствии разработанного проекта устанавливается размеры санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией, определённой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;
[bookmark: _Toc268485786][bookmark: _Toc268487870][bookmark: _Toc268488690]- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.
[bookmark: _Toc301256041]3. Режим использования территории.
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
В санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Охранная зона инженерных коммуникаций и объектов
Охранные зоны объектов газораспределительной сети
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;
СП 62.13330.2019 «Газораспределительные системы».
2. Порядок установления и размеры.
Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
Вдоль трасс наружных газопроводов – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода
2) Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – территория, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны
3) Вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов – территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов
4) Вдоль подводных переходов газопроводов через реки и другие водные объекты – участок водного пространства от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров от оси газопровода в каждую сторону.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.
3. Режим использования территории.
3.1. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
[bookmark: Par12]3.2. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 3.1 настоящей статьи, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
3.3. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2. настоящей статьи, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
[bookmark: _Toc398890970][bookmark: _Toc414831594][bookmark: _Toc452337007]Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления и размеры.
Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства.
 Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.
В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.
 Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.
Размеры охранных зон определяются в зависимости от типа и напряжения линий электропередачи:
Для воздушных линий электропередачи (ВЛ):
- до 20 кВ – 10 метров;
- от 20 до 35 кВ – 15 метров;
- от 35 до 110 кВ – 20 метров;
- от 110 до 220 кВ – 25 метров;
- от 220 до 500 кВ – 30 метров;
- от 500 до 750 кВ – 40 метров;
- от 750 до 1150 кВ – 55 метров.
Для подземных кабельных линий электропередачи – 1 метр в каждую сторону от крайних кабелей.
Для подводных кабельных линий – 100 метров с каждой стороны линии.
Для трансформаторных подстанций и распределительных устройств – территория, ограниченная замкнутой линией, отстоящей от границ этих объектов на 10 метров во все стороны.
3. Режим использования территории.
[bookmark: Par0][bookmark: _Toc122348734][bookmark: _Toc122349050][bookmark: _Toc130989483]1) в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе;
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);
з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.
2) в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 части 3 настоящей статьи, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устанавливать рекламные конструкции.
Охранные зоны объектов связи
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
2. Порядок установления и размеры.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.
3. Режим использования территории.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
 Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей
1. Регламентирующий документ.
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления и режим использования территории.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 12.5 СП 42.13330.2016. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 12.6 СП 42.13330.2016, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских населенных пунктах - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 12.6, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП62.13330.2011.
Зона санитарной охраны источников водоснабжения
1. Регламентирующий документ.
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими нормативно-правовыми актами. 
2. Порядок установления и режим использования территории.
Выделяется три границы зон санитарной охраны источника водоснабжения. I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Основные мероприятия на территории ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
 Не допускается: размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.
Придорожные полосы автомобильных дорог
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления и размеры.
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы, считая от границы земельного отвода.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.


3. Режим использования территории.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ст. 26 Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
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Запретные зоны военных объектов
1. Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (вместе с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»).
2. Порядок установления и размеры.
Размеры запретной зоны определяются с учетом характера и назначения военного объекта, возможностей применяемых вооружений и военной техники, требований безопасности и природно-климатических условий местности. Границы устанавливаются в виде замкнутой линии вокруг военного объекта на определенном расстоянии от источников военной угрозы с учетом рельефа местности и других природных особенностей.
Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона устанавливается по внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру. Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта.
В пределах запретной зоны действуют ограничения: запрещается нахождение посторонних лиц, ограничивается хозяйственная деятельность, запрещается строительство без согласования с военным командованием, ограничивается использование воздушного пространства. Контроль за соблюдением режима запретной зоны осуществляется органами военного управления, службами охраны военного объекта при взаимодействии с правоохранительными органами.
Зоны затопления и подтопления
1. Регламентирующий документ.
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Правила определения границ зон затопления, подтопления (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360);
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».
2. Порядок установления и размеры.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1. Зоны затопления определяются в отношении:
а) территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);
б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности;
е) территорий, прилегающих к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.
2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.
В границах зон подтопления определяются:
а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
3. Режим использования территории.
В настоящее время на территории муниципального округа границы зон затопления (подтопления) в установленном порядке не определены .
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.
Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
 Использование территории в соответствие с градостроительными регламентами настоящих Правил возможно только при условии выполнения мероприятий инженерной защиты, предусмотренных СП 104.13330.2016 и 58.13330.2019.
Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016 и 58.13330.2019.
Площади залегания полезных ископаемых
1. Регламентирующий документ.
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1.
2. Порядок установления и размеры, режим использования территории.
Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
Особо охраняемые природные территории
1. Регламентирующий документ.
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Порядок установления и размеры.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с федеральными законами.
3. Режим использования территории.
Режим использования и функционирования особо охраняемой природной территории регламентируется и применяется в соответствии утверждённым положением об особо охраняемой природной территории (ООПТ).
На территории муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ Калужской области» расположены следующие особо охраняемые природные территорий регионального значения - памятники природы:
1. «Река Ловатянка и ее пойма» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район, окрестности с. Ловать и с. Ловатянка; площадь ООПТ - 745,8818 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 21.07.2022 № 562-22 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Река Ловатянка и ее пойма» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-9.5);
2. «Река Вытебеть и ее пойма» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район; площадь ООПТ - 704 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы -  Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 16.03.2016 № 169 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Река Вытебеть и ее пойма» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-6.79);
3. «Река Обельна и ее пойма» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район; площадь ООПТ – 666,5 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 26.05.2016 № 301 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Река Обельна и ее пойма» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-6.69);
4. «Река Лохова и ее пойма» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район; площадь ООПТ – 120,2 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 16.03.2016 № 170 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Река Лохова и ее пойма» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-6.67);
5. «Слободское водохранилище» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район, вблизи с. Слобода; площадь ООПТ - 169 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 24.09.2021 № 913-21 "О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Слободское водохранилище» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-9.2);
6. «Пеневичское водохранилище» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район, вблизи с. Пеневичи; площадь ООПТ – 52,35 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 13.08.2021 № 776-21 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Пеневичское водохранилище» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-9.3);
7. «Зеленая зона п. Еленский» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район, окрестности пос. Еленский; площадь ООПТ – 5700,0005 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской области от 15.11.2019 № 716 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Зеленая зона п. Еленский» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 04.06.2020 № 440) (сведения о границах ООПТ внесены ЕГРН, реестровый номер 40:23-9.1);
8. «Зеленая зона п. Хвастовичи» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район, окрестности с. Хвастовичи; площадь ООПТ - 12400 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 25.04.2019 № 266 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Зеленая зона п. Хвастовичи» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-6.68);
9. «Лесной массив возле ст. Теребень» (местоположение - Калужская область, Хвастовичский район, окрестности дер. Теребень, с. Кудрявец, дер. Буки, дер. Палькевичи, с. Лубянка, дер. Коссы, дер. Докторово, с. Агеевка, дер. Верхняя Шкова, пос. Донской; площадь ООПТ - 12400 га; охранная зона не установлена; правоустанавливающие документы - Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624); приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 17.03.2022 № 200-22 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы «Лесной массив возле ст. Теребень» (сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:23-9.4).
Вдоль административной границы Хвастовичского и Ульяновского муниципальных округов Калужской области с Хотынецким и Знаменским районами Орловской области расположена охранная зона национального парка «Орловское Полесье». 
На охранную зону возлагаются следующие задачи:
- ослабление отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на прилегающей к парку территории на его природные комплексы и объекты;
- снижение пожароопасности на сопредельной с парком территории;
- проведение биотехнических и природоохранных мероприятий;
- проведение научных исследований и наблюдений;
- улучшение охраны и восстановление естественных природных комплексов.
Режим охранной зоны
На территории охранной зоны запрещается:
- проведение мелиоративных работ, добыча полезных ископаемых, подсочка леса, промысловая охота на диких животных (за исключением охоты на волков), нагонка и натаска собак, промышленная заготовка недревесной продукции растительного покрова, отжиг травы, изъятие естественных природных угодий под любые виды строительства, интродукция растений.
Соблюдение режима охранной зоны является обязательным для всех физических и юридических лиц.
Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мероприятия по охране и соблюдению режима:
-обозначение границ охранной зоны в натуре, установка дополнительных указателей, проведение биотехнических и природоохранных мероприятий осуществляется за счет средств национального парка «Орловское Полесье» при участии заинтересованных организаций;
-рубки главного пользования осуществляются в установленном порядке и с уведомлением дирекции национального парка «Орловское Полесье»;
-координация и общее руководство всей работой по обеспечению установленного режима охранной зоны возлагается на администрацию национального парка «Орловское Полесье»;
-контроль за соблюдением режима охранной зоны осуществляется егерской службой национального парка «Орловское Полесье», государственной лесной охраной и другими специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Территории объектов культурного наследия
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Порядок установления.
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.
В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.
Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.
Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.
Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
3. Режим использования территории.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона.
4. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия
В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.
Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;
3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.
 Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета).
Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
На территории муниципального округа располагаются объекты культурного наследия, представленные в таблице 25.
Таблица 2.25
	№
п/п
	Наименование ОКН, включенного в реестр
	Адрес ОКН
	Вид ОКН, категория
	Реквизиты акта о постановке 
на гос. охрану

	
	Выявленные объекты культурного наследия

	1
	Ансамбль Архангельской церкви:
-церковь Архангельская,           
 -здание церковно-приходской церкви,
1897 г., кон. XIX - нач. ХХ вв.
	с. Берестна
	Выявленный объект культурного наследия
	Приказ НПЦ по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с   
 По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224

	2
	Братская могила
	п. Еленский Еленского с/с
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	3
	Братская могила
	с. Слобода, Слободского с/с
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	4
	Братская могила
	д. Авдеевка Авдеевского с/с
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	5
	Братская могила
	п. Боев завод Стайкоского с/с
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	6
	Мемориальный комплекс
	с. Хвастовичи, центр
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	7
	Стоянка-1,
неолит
	с. Красное, в 1 км к юго-востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	8
	Стоянка-2,
неолит
	с. Красное, в 1,1 км к юго-востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76

	9
	Стоянка-3,
неолит
	с. Красное, в 2 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76


	10
	Курганная группа «Пенешки»,
XII-XIII вв
	с. Красное, лев. берег р. Рессета, при впадении р. Велья
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76


	11
	Курганная группа «Городок»,
XII-XIII вв
	с. Красное, в 1,8 км к востоку, пр. берег
р. Рессета, у дороги
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	12
	Селище,
неолит, XIV-XV вв
	с. Красное, в 1км к юго-востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	13
	Селище-2,
XIV-XV вв
	с. Красное, в 0,85 км к юго-востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	14
	Селище-3,
1 четв I тыс. н.э., X в
	с. Красное, в 1,8 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	15
	Селище-5,
1 четв I тыс. н.э.,
	с. Красное, в 2 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	16
	Курганный 
могильник-1
	с. Красное, в 0,85 км к юго-востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	17
	Курганный 
могильник-2
	с. Красное, в 0,73 км к югу
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	18
	Курганный 
могильник-3,
XII-XIII вв
	с. Красное, в 1,8 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	19
	Курганный могильник,
XII-XIII вв
	с. Ловотянка, в 3 км к северу, лев. берег р. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	20
	Селище,
1четв I тыс н.э
	с. Ловотянка, в 3 км к северу
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	21
	Селище-2,
XIV-XVIвв
	с. Ловотянка, в 3,4 км к северу
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	22
	Курган

	с. Ловотянка, в 3,65км к северу
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	23
	Курганный могильник
	с. Рессета, северная окраина
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	24
	Стоянка
	с. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	25
	Стоянка-2
	с. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	26
	Курган-2
	с. Рессета, в 1,5 км к югу, слева от дороги в с. Долина
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	27
	Селище,
кон. I тыс.н.э., XVI в
	с. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	28
	Курганный могильник
	с. Рессета, в 3 км к северо-востоку, лев. берег р
учья
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	29
	Курганный могильник-2
	с. Рессета, в 0,3 км к юго-западу от фермы
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	30
	Курган
	с. Рессета, пр. берег р. Рессета, в 0,09 км от нее
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	31
	Курганный
 могильник-1
	Место впадения ручья Могильного в р. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	32
	Курганный 
могильник-2
	В 1,6 км от впадения ручья Могильного в р. Рессету, вверх по ручью
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	33
	Курган
	п. Успенский в 0,5 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	34
	Курганный могильник,
XII-XIII вв
	п. Успенский в 0,7 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	35
	Курганный
 могильник-2
	п. Успенский у северной окраины
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	36
	Курганный 
могильник-3
	п. Успенский в 1,5 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	37
	Селище-1,
1 четв  I тыс н.э.
	п. Успенский в 1 км к северо-востоку, 0,7 км к востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	38
	Курганный могильник,
эпоха бронзы, 
XII-XIII вв
	с. Харитоновка, в 2 км к северу, справа от дороги(?)
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	39
	Курганный 
могильник-2
	с. Харитоновка, на южной окраине села, справа от дороги
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	40
	Курган
	с. Харитоновка, на северной окраине села, к востоку от дороги
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	41
	Селище,
XI-XII вв, XV-XVI вв
	с. Харитоновка, в 1 км к юго-востоку, лев. берег р. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	42
	Курган
	п. Хвастовичи, в 0,45км к юго-западу
	Выявленный объект культурного наследия
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	43
	Поселение,
неолит, бронза
	п. Иваньковский, 1 км к югу от поселка

	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 743. Арх. ИА.: № 9168. Л. 17

	44
	Стоянка 4,
неолит
	с. Красное, 2 км к югу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 747. Арх. ИА.: № 9168. Л. 8,9

	45
	Стоянка 5,
неолит
	с. Красное, 2 км к югу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 748. Арх. ИА.: № 9168. Л. 10

	46
	Стоянка 6,
мезолит
	с. Красное, 2 км к югу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 749. Арх. ИА.: № 9168. Л. 11, 125-131

	47
	Поселение 1,
неолит, XIV-XVII вв.
	с. Красное, 1 км к юго-юго-востоку от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 750. Арх. ИА.: № 10655 Л. 42

	48
	Поселение 2,
бронза
	с. Красное, 1,1 км к юго-юго-востоку от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 751. Арх. ИА.: № 9168 Л. 6,7

	49
	Поселение 3,
мезолит, неолит, бронза
	
с. Красное, 2 км к югу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 752. Арх. ИА.: № 9168 Л. 9,10,58-69, № 11909. Л. 19-29

	50
	Поселение 4,
мезолит, неолит, бронза
	с. Красное, 1,4 км к югу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 753. Арх. ИА.: № 9168 Л. 11,12

	51
	Поселение 5,
мезолит, неолит, бронза
	с. Красное, 1,5 км к югу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 754. Арх. ИА.: № 8658. С.10-12. № 9168. Л. 12,13, 132-138. № 10366. С. 14-16. № 11003. Л. 31-36. № 12608. Л. 60-75

	52
	Поселение,
неолит, бронза
	п. Курган, 3 км к юго-востоку
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 763. Арх. ИА.: № 9168 Л. 16, 17

	53
	Поселение,
бронза
	д. Новохвастовичи, 0,6-0,8 км к северо-северо-востоку от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 767. Арх. ИА.: 12608. Л. 79,80

	54
	Стоянка 3,
мезолит, неолит
	д. Рессета, 0,34 км к востоку от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 770. Арх. ИА.: № 8658, № 9479. С. 1-10

	55
	Стоянка 4,
неолит
	д. Рессета, ок. 2,5 км к юго-юго-западу от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 771. Арх. ИА.: № 9168. Л. 3, 4

	56
	Поселение,
бронза
	д. Рессета, ок. 2,6 км к юго-юго-западу от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 772. Арх. ИА.: № 9168. Л. 4, 5

	57
	Грунтовый могильник, бронза
	д. Рессета, 0,34 км к востоку от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 774. Арх. ИА.: № 9479. С. 8-10

	58
	Курганный 
могильник 1
	д. Рессета, северо-восточная окраина деревни у дороги в с. Кцынь
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 775. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3; № 11251. Л. 5.

	59
	Курганный
 могильник 2,
XI-XIII вв.
	д. Рессета, 0,4 км к юго-западу от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 776. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3; № 11251. Л. 5-7.

	60
	Курганный
 могильник 3
	д. Рессета, 2 км к северо-востоку от деревни у дороги в пос. Кудеяр
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 777. Арх. ИА.: № 5213. Л. 4; № 11251. Л. 6.

	61
	Курганный
 могильник 4
	д. Рессета, 2,2 км к северо-востоку от деревни у дороги в пос. Кудеяр
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 778. Арх. ИА.: № 5213. Л. 4,5; № 11251. Л. 6.

	62
	Курганный 
могильник 5
	д. Рессета, ок. 2 км к северо-западу от деревни

	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 779. Арх. ИА.: № 5429. Л. 46

	63
	Курган 1
	д. Рессета, 1,2 км к востоку от деревни, пр. берег р. Рессета
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 780. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3

	64
	Курган 2
	д. Рессета, 1,5 км к юго-востоку от деревни
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 781. Арх. ИА.: № 5213. Л. 3

	65
	Грунтовый могильник, бронза
	с. Стайки,1,3 км к востоку от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 782. Арх. ИА.: № 9168. Л. 14-16; № 11003. Л. 37

	66
	Селище 2,
III-V, XI-XIII, XIV-XVII вв.
	пос. Успенский, 0,1 км к северо-востоку от поселка
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 784. Арх. ИА.: № 5661. Л. 6

	67
	Поселение,
бронза
	с. Харитоновка, 2 км к северу от села
	Выявленный объект культурного наследия
	Археологическая карта России. Калужская область № 789. Арх. ИА.: № 5213. Л. 7




Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ Калужской области»



Зоны охраны объектов культурного наследия
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972);
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Режим использования территории.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;
д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);
б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, проведение любых работ на территории, потенциально содержащей объекты культурного наследия, осуществляется с соблюдением строгих требований по их сохранению.
При осуществлении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ, а также работ по использованию лесов необходимо предварительно убедиться в отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных объектов, обладающих соответствующими признаками. В случае их наличия требуется строгое соблюдение установленных правил.
Проведение работ в границах территории объекта культурного наследия допускается только при условии соблюдения специального режима использования земельного участка и реализации согласованных с соответствующими органами охраны объектов культурного наследия разделов проектной документации. Эти разделы должны включать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия или план проведения спасательных археологических полевых работ с оценкой возможного воздействия на данные объекты.
Особо регламентируется проведение работ на земельных участках, непосредственно примыкающих к территории объекта культурного наследия. В этом случае проектная документация также должна содержать разделы об обеспечении сохранности объекта или о проведении спасательных археологических работ, согласованные с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации.
В настоящее время на территории Хвастовичского муниципального округа зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют
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На территории муниципального округа расположены мемориальные объекты, увековечивающие память о событиях Великой Отечественной войны. Эти объекты включают братские могилы, индивидуальные захоронения и памятники. Они являются важной частью историко-культурного наследия региона и требуют особого внимания
Таблица 2.26
	№
п/п
	Наименование объекта
	Датировка объекта
	Местонахождение объекта
	Учетный номер 
в реестре воинских
захоронений

	1. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1943г.
Более 36 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, д. Алексеевка
	560

	2. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1985.
6 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, (бывший п. Алимовский)
	561

	3. 
	Братская могила воинов 50-й армии
	Дата захоронения – 1991.
Более 58 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, п. Боев
	562

	4. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ. Стела. 
	Дата захоронения – 1981.
Более 160 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, п. Боев
	563

	5. 
	Братская могила воинов 50-й армии
	Дата захоронения – 1966.
164 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, п. Боев
	564

	6. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1970-1980.
Более 200 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, п. Еленский, Партизанский проспект
	565

	7. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1965.
11 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Желтянка, ул. Лесная
	566

	8. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	11 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, п. Ильинка
	567

	9. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	66 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, д. Клён
	568

	10. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1974, 2004. 
55 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Красное, ул. Комсомольская
	569

	11. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	570 – 1994 год,
18 захороненных.

	Хвастовичский муниципальный округ, с. Кудрявец, ул. Советская 
	570/571/572

	12. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1943,
17 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Кудрявец, лесной массив
	573

	13. 
	Братская могила воинов, погибши х в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1942,
51 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Ловать, гражданское кладбище
	574

	14. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1942-1943,
50 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Милеево, гражданское кладбище
	575

	15. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1966,
48 захороненных.

	Хвастовичский муниципальный округ, д. Палькевичи
	576

	16. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1971,
13 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Слобода, ул. Центральная 
	577

	17. 
	Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ
	Дата захоронения – 1987.
103 захороненных
	Хвастовичский муниципальный округ, д. Стайки, ул. Молодежная
	578

	18. 
	Мемориальный комплекс воинской славы
	Дата захоронения – 1955, 2018, 
4245 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Хвастовичи, ул. Ленина
	579

	19. 
	Братская могила
	Дата захоронения – 2016, 23.10.2021 г., 42 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Бояновичи, ул. Центральная
	580

	20. 
	Братская могила
	Дата захоронения – 2013,
10 захороненных.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Кудрявец, лесной массив урочище Комаровское
	581

	21. 
	Братская могила
	Дата захоронения – 2015,
1 захороненный.
	Хвастовичский муниципальный округ, с. Кудрявец, лесной массив
	582





Защитные зоны объектов культурного наследия
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972);
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Режим использования территории.
Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и их исторического окружения. Данные зоны являются территориями, которые непосредственно прилегают к объектам культурного наследия и на которых запрещается строительство объектов капитального строительства и осуществление иной деятельности, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение историко-градостроительной и природной среды указанных объектов.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ защитные зоны устанавливаются на следующих расстояниях:
- Для памятников, расположенных в границах населенного пункта – 100 метров от внешних границ территории памятника;
- Для памятников, находящихся вне границ населенного пункта – 200 метров от внешних границ территории памятника;
- Для ансамблей в границах населенного пункта – 150 метров от внешних границ ансамбля;
- Для ансамблей вне границ населенного пункта – 250 метров от внешних границ ансамбля;
- Для объектов культурного наследия в границах населенного пункта при отсутствии утвержденных границ территории объекта – 200 метров от внешней стены памятника или от линии общего контура ансамбля;
- Для объектов культурного наследия вне границ населенного пункта при отсутствии утвержденных границ территории объекта – 250 метров от внешней стены памятника или от линии общего контура ансамбля;
В границах защитных зон запрещается:
- Строительство новых объектов капитального строительства;
- Реконструкция объектов капитального строительства, связанная с изменением параметров этих объектов;
- Осуществление хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на сохранность объектов культурного наследия.
Данные ограничения действуют до момента установления границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны, после чего защитные зоны прекращают свое существование.
Охранные зоны вокруг стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением
1. Регламентирующий документ.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 940);
Приказ Росгидромета от 01.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка создания и ликвидации стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды»;
Приказ Росгидромета от 02.08.2018 № 423 «Об утверждении Порядка определения размеров охранных зон стационарных пунктов наблюдений»;
Приказ Минприроды России от 15.04.2015 № 182 «Об утверждении Порядка проведения наблюдений за состоянием окружающей среды»;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами.
2. Режим использования территории.
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 392 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
В границах охранных зон запрещается осуществление следующих видов деятельности:
- Строительство и размещение объектов: запрещается строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений. Для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, это расстояние увеличивается до 20-кратной максимальной высоты препятствия.
- Размещение источников искажения: запрещается размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха, включая теплотрассы, котельные, трубопроводы, искусственные площадки, водные объекты, системы орошения и осушения, открытые источники огня и дыма.
- Проведение работ: запрещается осуществление горных, геологоразведочных, взрывных и земляных работ.
- Организация стоянок: запрещается организация стоянки автомобильного и водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней.
- Размещение источников излучения: запрещается размещение источников электромагнитного и иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также стационарных и передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха.
- Складирование материалов: запрещается складирование удобрений, отходов производства и потребления.
Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
1. Регламентирующий документ.
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».
2. Порядок установления.
Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети устанавливаются для всех пунктов.
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети 1 класса, астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов, геодезической сети сгущения 3 и 4 классов, нивелирной сети I класса, нивелирной сети II класса, нивелирной сети III класса, нивелирной сети IV класса, государственной фундаментальной гравиметрической сети, государственной гравиметрической сети 1 класса принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения указанных пунктов.
Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных.
Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.
Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.
Решение об установлении, изменении или о прекращении охранных зон пунктов принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пунктов или со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети или в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети.
Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.
3. Режим использования территории.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.
Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.
В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.
Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.
Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.
На территории муниципального округа расположены пункты государственной геодезической сети, представленные в нижеследующей таблице.
Таблица 2.27
	№
п/п
	Наименование
	Реестровый номер ЕГРН
	Дата присвоения

	1
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети
	40:23-6.60
	12.12.2017

	2
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети
	40:23-6.65
	29.12.2017

	3
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети
	40:23-6.70
	13.12.2017

	4
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.72
	29.12.2017

	5
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.76
	29.12.2017

	6
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.66
	12.12.2017

	7
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.223
	29.11.2021

	8
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.74
	02.11.2017

	9
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.81
	29.12.2017

	10
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.85
	15.02.2018

	11
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.80
	13.12.2017

	12
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.73
	29.12.2017

	13
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.83
	12.12.2017

	14
	Охранная зона пункта государственной геодезической сети 
	40:23-6.404
	26.11.2024







Приложение № 3
Местоположение территориальных зон муниципального образования «Хвастовичский муниципальный округ  Калужской области»


	Населенный пункт
	Индекс зоны

	Авдеевка
	Ж-1(1)

	Авдеевка
	Ж-1(2)

	Агеевка
	Ж-1(3)

	Алексеевка
	Ж-1(4)

	Аннино
	Ж-1(5)

	Аннино
	Ж-1(6)

	Барановка
	Ж-1(7)

	Березовое
	Ж-1(8)

	Берестна
	Ж-1(9)

	Берестна
	Ж-1(10)

	Берестна
	Ж-1(11)

	Берестна
	Ж-1(12)

	Бобровский
	Ж-1(13)

	Боев
	Ж-1(14)

	Боев
	Ж-1(15)

	Бояновичи
	Ж-1(16)

	Буки
	Ж-1(17)

	Верхняя Шкова
	Ж-1(18)

	Верхняя Шкова
	Ж-1(19)

	Вечность
	Ж-1(20)

	Воткино
	Ж-1(21)

	Воткино
	Ж-1(22)

	Высокое
	Ж-1(23)

	Глебовка
	Ж-1(24)

	Глебовка
	Ж-1(25)

	Грива
	Ж-1(26)

	Гуда
	Ж-1(27)

	Докторово
	Ж-1(28)

	Долгое
	Ж-1(29)

	Долина
	Ж-1(30)

	Донской
	Ж-1(31)

	Дуброво
	Ж-1(32)

	Еленский
	Ж-1(33)

	Еленский
	Ж-1(34)

	Еленский
	Ж-1(35)

	Еленский
	Ж-1(36)

	Еленский
	Ж-1(37)

	Еленский
	Ж-1(38)

	Еленский
	Ж-1(39)

	Железнодорожный
	Ж-1(40)

	Желтянка
	Ж-1(41)

	Заря
	Ж-1(42)

	Ильинка
	Ж-1(43)

	Клен
	Ж-1(44)

	Клен
	Ж-1(45)

	Клен
	Ж-1(46)

	Клен
	Ж-1(47)

	Клен
	Ж-1(48)

	Клен
	Ж-1(49)

	Клен
	Ж-1(50)

	Клетно
	Ж-1(51)

	Клетно
	Ж-1(52)

	Колодяссы
	Ж-1(53)

	Колодяссы
	Ж-1(54)

	Колонна
	Ж-1(55)

	Корягинский
	Ж-1(56)

	Коссы
	Ж-1(57)

	Красненский
	Ж-1(58)

	Красное
	Ж-1(59)

	Красное
	Ж-1(60)

	Красное
	Ж-1(61)

	Красное
	Ж-1(62)

	Красное
	Ж-1(63)

	Красное
	Ж-1(64)

	Красное
	Ж-1(65)

	Кременец
	Ж-1(66)

	Кудрявец
	Ж-1(67)

	Кудрявец
	Ж-1(68)

	Курган
	Ж-1(69)

	Курган
	Ж-1(70)

	Ленино
	Ж-1(71)

	Ленино
	Ж-1(72)

	Ловать
	Ж-1(73)

	Ловать
	Ж-1(74)

	Ловать
	Ж-1(75)

	Ловать
	Ж-1(76)

	Ловать
	Ж-1(77)

	Ловать
	Ж-1(78)

	Ловать
	Ж-1(79)

	Ловатянка
	Ж-1(80)

	Ловатянка
	Ж-1(81)

	Ловатянка
	Ж-1(82)

	Лубянка
	Ж-1(83)

	Лужки
	Ж-1(84)

	Макаровский
	Ж-1(85)

	Милеево
	Ж-1(86)

	Милеево
	Ж-1(87)

	Милеево
	Ж-1(88)

	Милеево
	Ж-1(89)

	Милеево
	Ж-1(90)

	Милеево
	Ж-1(91)

	Милеево
	Ж-1(92)

	Мокрые Дворы
	Ж-1(93)

	Мокрые Дворы
	Ж-1(94)

	Нелбочь
	Ж-1(95)

	Нехочи
	Ж-1(96)

	Нехочи
	Ж-1(97)

	Нехочи
	Ж-1(98)

	Нигреевский
	Ж-1(99)

	Новоселки
	Ж-1(100)

	Новоселки
	Ж-1(101)

	Павловка
	Ж-1(102)

	Павловка
	Ж-1(103)

	Палькевичи
	Ж-1(104)

	Палькевичи
	Ж-1(105)

	Палькевичи
	Ж-1(106)

	Палькевичи
	Ж-1(107)

	Пеневичи
	Ж-1(108)

	Пначево
	Ж-1(109)

	Подбужье
	Ж-1(110)

	Подбужье
	Ж-1(111)

	Подбужье
	Ж-1(112)

	Подбужье
	Ж-1(113)

	Подбужье
	Ж-1(114)

	Прогресс
	Ж-1(115)

	Рессета
	Ж-1(116)

	Ростовский
	Ж-1(117)

	Севастополь
	Ж-1(118)

	Семеновский
	Ж-1(119)

	Сергеевский
	Ж-1(120)

	Сергеевский
	Ж-1(121)

	Слобода
	Ж-1(122)

	Слобода
	Ж-1(123)

	Слобода
	Ж-1(124)

	Стайки
	Ж-1(125)

	Теребень
	Ж-1(126)

	Теребень
	Ж-1(127)

	Теребень
	Ж-1(128)

	Теребень
	Ж-1(129)

	Тросна
	Ж-1(130)

	Трясоголов
	Ж-1(131)

	Уполозное
	Ж-1(132)

	Успенский
	Ж-1(133)

	Фомин Верх
	Ж-1(134)

	Фроловка
	Ж-1(135)

	Фролово
	Ж-1(136)

	Хвастовичи
	Ж-1(137)

	Хвастовичи
	Ж-1(138)

	Хвастовичи
	Ж-1(139)

	Хвастовичи
	Ж-1(140)

	Хвастовичи
	Ж-1(141)

	Хвастовичи
	Ж-1(142)

	Хвастовичи
	Ж-1(143)

	Хвастовичи
	Ж-1(144)

	Хвастовичи
	Ж-1(145)

	Хизна
	Ж-1(146)

	Холм
	Ж-1(147)

	Черная Речка
	Ж-1(148)

	Ястрибиха
	Ж-1(149)

	ж.-д. р.-д. 46-километра
	Ж-1(150)

	Авдеевка
	ИТ(1)

	Аннино
	ИТ(2)

	Берестна
	ИТ(3)

	Бояновичи
	ИТ(4)

	Дуброво
	ИТ(5)

	Еленский
	ИТ(6)

	Клен
	ИТ(7)

	Колодяссы
	ИТ(8)

	Красное
	ИТ(9)

	Кудрявец
	ИТ(10)

	Ловать
	ИТ(11)

	Нехочи
	ИТ(12)

	Пеневичи
	ИТ(13)

	Подбужье
	ИТ(14)

	Слобода
	ИТ(15)

	Слобода
	ИТ(16)

	Стайки
	ИТ(17)

	Хвастовичи
	ИТ(18)

	территория муниципального округа
	ИТ(19)

	Хвастовичи
	ОД-1(1)

	Хвастовичи
	ОД-1(2)

	Хвастовичи
	ОД-1(3)

	Алексеевка
	П-1(1)

	Берестна
	П-1(2)

	Воткино
	П-1(3)

	Еленский
	П-1(4)

	Еленский
	П-1(5)

	Еленский
	П-1(6)

	Еленский
	П-1(7)

	Красное
	П-1(8)

	Красное
	П-1(9)

	Красное
	П-1(10)

	Красное
	П-1(11)

	Красное
	П-1(12)

	Ловать
	П-1(13)

	Ловать
	П-1(14)

	Нехочи
	П-1(15)

	Пеневичи
	П-1(16)

	Подбужье
	П-1(17)

	Слобода
	П-1(18)

	Теребень
	П-1(19)

	Хвастовичи
	П-1(20)

	Хвастовичи
	П-1(21)

	территория муниципального округа
	П-1(22)

	территория муниципального округа
	П-1(23)

	территория муниципального округа
	П-1(24)

	территория муниципального округа
	П-1(25)

	Хвастовичи
	П-2(1)

	Хвастовичи
	П-2(2)

	Хвастовичи
	П-2(3)

	Хвастовичи
	П-2(4)

	Хвастовичи
	П-2(5)

	Хвастовичи
	П-2(6)

	территория муниципального округа
	П-2(7)

	территория муниципального округа
	П-2(8)

	территория муниципального округа
	П-2(9)

	территория муниципального округа
	П-2(10)

	территория муниципального округа
	П-2(11)

	территория муниципального округа
	П-2(12)

	территория муниципального округа
	П-2(13)

	территория муниципального округа
	П-2(14)

	Еленский
	Р-2(1)

	Клен
	Р-2(2)

	Колонна
	Р-2(3)

	Красное
	Р-2(4)

	Ловать
	Р-2(5)

	Ловать
	Р-2(6)

	Ловать
	Р-2(7)

	Ловать
	Р-2(8)

	Ловать
	Р-2(9)

	Ловать
	Р-2(10)

	Новоселки
	Р-2(11)

	Новоселки
	Р-2(12)

	Рессета
	Р-2(13)

	Слобода
	Р-2(14)

	Стайки
	Р-2(15)

	Стайки
	Р-2(16)

	Стайки
	Р-2(17)

	Теребень
	Р-2(18)

	Фомин Верх
	Р-2(19)

	Хвастовичи
	Р-2(20)

	Хвастовичи
	Р-2(21)

	Хвастовичи
	Р-2(22)

	Холм
	Р-2(23)

	территория муниципального округа
	Р-3(1)

	территория муниципального округа
	Р-3(2)

	территория муниципального округа
	Р-3(3)

	территория муниципального округа
	Р-3(4)

	территория муниципального округа
	Р-3(5)

	территория муниципального округа
	Р-3(6)

	территория муниципального округа
	Р-3(7)

	территория муниципального округа
	Р-3(8)

	территория муниципального округа
	Р-3(9)

	территория муниципального округа
	Р-3(10)

	территория муниципального округа
	Р-3(11)

	Авдеевка
	С-1(1)

	Алексеевка
	С-1(2)

	Аннино
	С-1(3)

	Барановка
	С-1(4)

	Берестна
	С-1(5)

	Берестна
	С-1(6)

	Берестна
	С-1(7)

	Бояновичи
	С-1(8)

	Бояновичи
	С-1(9)

	Бояновичи
	С-1(10)

	Буки
	С-1(11)

	Верхняя Шкова
	С-1(12)

	Воткино
	С-1(13)

	Воткино
	С-1(14)

	Высокое
	С-1(15)

	Высокое
	С-1(16)

	Глебовка
	С-1(17)

	Дуброво
	С-1(18)

	Еленский
	С-1(19)

	Еленский
	С-1(20)

	Еленский
	С-1(21)

	Еленский
	С-1(22)

	Ильинка
	С-1(23)

	Клен
	С-1(24)

	Клен
	С-1(25)

	Клен
	С-1(26)

	Клетно
	С-1(27)

	Колодяссы
	С-1(28)

	Колодяссы
	С-1(29)

	Колонна
	С-1(30)

	Красное
	С-1(31)

	Красное
	С-1(32)

	Красное
	С-1(33)

	Красное
	С-1(34)

	Красное
	С-1(35)

	Красное
	С-1(36)

	Красное
	С-1(37)

	Кременец
	С-1(38)

	Кудрявец
	С-1(39)

	Кудрявец
	С-1(40)

	Кудрявец
	С-1(41)

	Кудрявец
	С-1(42)

	Кудрявец
	С-1(43)

	Курган
	С-1(44)

	Ленино
	С-1(45)

	Ловать
	С-1(46)

	Ловать
	С-1(47)

	Ловать
	С-1(48)

	Ловать
	С-1(49)

	Ловать
	С-1(50)

	Ловать
	С-1(51)

	Ловать
	С-1(52)

	Ловатянка
	С-1(53)

	Макаровский
	С-1(54)

	Макаровский
	С-1(55)

	Милеево
	С-1(56)

	Милеево
	С-1(57)

	Мокрые Дворы
	С-1(58)

	Нехочи
	С-1(59)

	Нехочи
	С-1(60)

	Нехочи
	С-1(61)

	Нехочи
	С-1(62)

	Нехочи
	С-1(63)

	Нигреевский
	С-1(64)

	Новоселки
	С-1(65)

	Новоселки
	С-1(66)

	Павловка
	С-1(67)

	Палькевичи
	С-1(68)

	Пеневичи
	С-1(69)

	Пеневичи
	С-1(70)

	Пеневичи
	С-1(71)

	Подбужье
	С-1(72)

	Подбужье
	С-1(73)

	Подбужье
	С-1(74)

	Подбужье
	С-1(75)

	Подбужье
	С-1(76)

	Прогресс
	С-1(77)

	Ростовский
	С-1(78)

	Севастополь
	С-1(79)

	Сергеевский
	С-1(80)

	Слобода
	С-1(81)

	Слобода
	С-1(82)

	Слобода
	С-1(83)

	Стайки
	С-1(84)

	Стайки
	С-1(85)

	Стайки
	С-1(86)

	Стайки
	С-1(87)

	Стайки
	С-1(88)

	Теребень
	С-1(89)

	Теребень
	С-1(90)

	Теребень
	С-1(91)

	Трясоголов
	С-1(92)

	Трясоголов
	С-1(93)

	Уполозное
	С-1(94)

	Успенский
	С-1(95)

	Хвастовичи
	С-1(96)

	Хвастовичи
	С-1(97)

	Хвастовичи
	С-1(98)

	Хвастовичи
	С-1(99)

	Хвастовичи
	С-1(100)

	Хвастовичи
	С-1(101)

	Хвастовичи
	С-1(102)

	Хвастовичи
	С-1(103)

	Холм
	С-1(104)

	Черная Речка
	С-1(105)

	Ястрибиха
	С-1(106)

	Аннино
	С-2(1)

	Кудрявец
	С-2(2)

	Нехочи
	С-2(3)

	Подбужье
	С-2(4)

	Подбужье
	С-2(5)

	Рессета
	С-2(6)

	Теребень
	С-2(7)

	территория муниципального округа
	С-2(8)

	территория муниципального округа
	С-2(9)

	территория муниципального округа
	С-2(10)

	территория муниципального округа
	С-2(11)

	территория муниципального округа
	С-2(12)

	территория муниципального округа
	С-2(13)

	территория муниципального округа
	С-2(14)

	территория муниципального округа
	С-2(15)

	территория муниципального округа
	С-2(16)

	территория муниципального округа
	С-2(17)

	территория муниципального округа
	С-2(18)

	территория муниципального округа
	С-2(19)
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